КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

№ …………/………………… г.

за функционалното състояние
на врати „Дорма“ тип ED 150, ED 200, ED 250, ES 90, ES 200, ES 200 Easy, ES 200-2D, ES 200 SST, CS,
врати „Тормакс“ тип iMotion Sliding Door Drive,
врати „Дорма“ тип КТС 2/2, KTV-M

[bookmark: _GoBack]Днес ……………… г. в Терминал 1, Терминал 2 и ВИП Б на летище София, бяха извършени следните дейности по приемане абонаментната поддръжка на 62 бр. автоматични врати, съгласно Договор № ………………………………………......................

1. Врати „Дорма“ тип ED 150, ED 200, ED 250, ES 90, ES 200, ES 200 Easy, ES 200-2D, ES 200 SST, CS и врати „Тормакс“ тип iMotion Sliding Door Drive

	№
	Вид дейност
	Врати
ED 150
	Врати ED 200
	Врати
ED 250
	Врати
ES 90
	Врати
ES 200
	Врати
ES 200 Easy
	Врати
ES 200–2D
	Врати ES 200 SST
	Врати
CS
	Врати тип iMotion Sliding Door Drive

	1
	Обща проверка за функционалност
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Проверка лагерите на ходовите ролки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Проверка износването на лостовата система, реглаж
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Проверка на всички крепежни инструменти
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Проверка на водещите ролки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Функционална проверка на аварийното отваряне
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Проверка износването на зъбчатия ремък, реглаж
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Проверка на заключващия механизъм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Проверка на ръчното отключване/заключване
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Проверка и почистване на светлинните бариери
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Проверка силата на затваряне и реверсиране на крилата
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Проверка на скоростта при отваряне/затваряне
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Проверка на осигурителната сензорика
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Функционална проверка на зимния/летния режим на работа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Функционална проверка на програмния ключ / пропадане на захранването
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Функционална проверка на аварийния изключвател
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Проверка уплътнението на вратата
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Проверка за плавно движение на вратата
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Проверка на подовия водач/плъзгач, реглаж
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Установяване дефекти на елементи от вратата
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Функционална проверка на импулсния датчик
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Проверка основни функции на последователност отваряне/затваряне
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Проверка и функционален тест на програмния контролер /PLC/
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Проверка и функционален тест на сензорите за движение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Проверка и функционален тест на инфрачервените датчици
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Проверка и функционален тест на „спийд“ контролера
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Проверка и функционален тест на слаботоковите защити
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Проверка и функционален тест на силнотоковите защити
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Проверка и функционален тест на постоянно токовите мотори
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Проверка и функционален тест на предпазните устройства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2. Врати „Дорма“ тип КТС 2/2, KTV-M

	№
	Вид дейност
	Врати
КТС 2/2
	Врати
KTV-M

	1
	Обща проверка за функционалност
	
	

	2
	Проверка лагерите на ходовите ролки
	
	

	3
	Проверка износването на лостовата система, реглаж
	
	

	4
	Проверка на всички крепежни инструменти
	
	

	5
	Проверка на водещите ролки
	
	

	6
	Функционална проверка на аварийното отваряне
	
	

	7
	Проверка на заключващия механизъм
	
	

	8
	Проверка на ръчното отключване/заключване
	
	

	9
	Проверка и почистване на светлинните бариери
	
	

	10
	Проверка на скоростта при отваряне/затваряне
	
	

	11
	Проверка на осигурителната сензорика
	
	

	12
	Функционална проверка на зимния/летния режим на работа
	
	

	13
	Функционална проверка на програмния ключ / пропадане на захранването
	
	

	14
	Функционална проверка на аварийния изключвател
	
	

	15
	Проверка уплътнението на вратата
	
	

	16
	Проверка за плавно движение на вратата
	
	

	17
	Установяване дефекти на елементи от вратата
	
	

	18
	Функционална проверка на импулсния датчик
	
	

	19
	Проверка основни функции на последователност отваряне/затваряне
	
	

	20
	Проверка и функционален тест на програмния контролер /PLC/
	
	

	21
	Проверка и функционален тест на предпазните бъмбери
	
	

	22
	Проверка и функционален тест на сензорите за движение
	
	

	23
	Проверка и функционален тест на „ирисите“
	
	

	24
	Проверка и функционален тест на инфрачервените датчици
	
	

	25
	Проверка и функционален тест на „спийд“ контролера
	
	

	26
	Проверка и функционален тест на слаботоковите защити
	
	

	27
	Проверка и функционален тест на силнотоковите защити
	
	

	28
	Проверка и функционален тест на 24 полюсния въртящ се контактор
	
	

	29
	Проверка и функционален тест на постоянно токовите мотори
	
	

	30
	Проверка и функционален тест на електромеханичните спирачки
	
	

	31
	Проверка и функционален тест на предпазните устройства
	
	

	32
	Проверка и функционален тест на скоростта на въртене
	
	


Забележки:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: …………………………..                                                                     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: …………………………….
                                       Име, фамилия и подпис                                                                                                                                              Име, фамилия и подпис		
1

