
                                                                                                                                                         
	 
                                                Приложение № 3  към поканата
ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА
за участие в поръчка с предмет:
„Абонаментно обслужване, поддръжка и доставка на резервни части за системите за пожароизвестяване и пожарогасене, инсталирани на територията на летище София“

	[bookmark: OLE_LINK1]Наименование на участника:
	

	Правно-организационна форма на участника:
	   (търговското дружество или обединения или друга правна форма)

	Седалище по регистрация:
	

	Булстат/ ЕИК:
	

	Точен адрес за кореспонденция:
	
(държава, град, пощенски код, улица, №)

	Телефонен номер:
	

	Факс номер:
	

	Електронен адрес:
	

	Лице за контакти:
	

	Банка, BIC и IBAN на сметката

	






УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
        1. С настоящото заявяваме нашето желание за участие в обявената от Вас поръчка с предмет „Абонаментно обслужване, поддръжка и доставка на резервни части за системите за пожароизвестяване и пожарогасене, инсталирани на територията на летище София“
         По отношение на системите за пожароизвестяване /ПИС/ предлагаме следното:
2. С подаване на настоящата оферта се съгласяваме с всички условия на Възложителя. 
         3. Приемаме да изпълняваме поръчката за срок от 2 (две) години с опия за още две години (1 + 1 година), считано от деня следващ подписване на договора.  
	4. Приемаме доставката на всички резервни части и консумативи да се извършва по единичните цени посочени от нас в образец на ценово предложение – Образец №  4. Тези цени остават постоянни за целият срок на изпълнение на договора.
        5. В случай, че нашата оферта бъде приета и ние бъдем определени за Изпълнител, ще изпълним поръчката, съгласно нормативната уредба в Република България, регламентираща дейността, както и техническата спецификация с която подробно се запознахме, включително и цялата документация за участие на Възложителя, точно и без отклонения и декларираме, че:
5.1. Времето за реакция, при спешен случай - пълна или частична неработоспособност на оборудване в резултат на критична авария, ще е до 4 часа от уведомяването от  страна на „СОФ КЪНЕКТ” АД, считано от часа на уведомяване по телефон, факс или e-mail;
5.2. Времето за отстраняване на проблема - възстановяване нормалното работно състояние на системата ще е до 12 часа, считано от пристигането на дежурния екип след уведомяване съгласно т. 5.1.;
5.3. Максимално допустимият престой на всяка една от системите в състояние на пълна или частична (но критична за работоспособността на дадената система) неработоспособност в резултат авария в рамките на една календарна година ще е не повече от 15 денонощия;
    5.4. Ще извършим ремонт и отстраняване на всички възникнали неизправности по системите и в случай че е необходима подмяна на дефектирала част с нова, тя се извършва в рамките на срока по т. 5.1 и т. 5.2., след което подменената част се заплаща по единичните цени, съгласно ценовото Ни предложение, неразделна част към договора за поръчката.
5.5. При неизправности, възникнали от недобросъвестно отношение или в нарушение на инструкциите за експлоатация на производителя на оборудването от страна на Възложителя или причинени от форсмажорни обстоятелства, се отстраняват за сметка на Възложителя;
5.6. Ще извършваме консултации по телефона или на място по всяко време в рамките на работния ден;
5.7. Ще поддържаме 24 – часова денонощна телефонна линия–стационарен или мобилен, в зависимост от часовете на денонощието, за спешни консултации на следния телефонен номер …………………………;


5.8. Ще поддържаме гаранционен срок за вложените резервни части и компоненти ……………………(…………………….) месеца (но не по-малко от 6 (шест) месеца),  считано от датата на издадения протокол за тяхното влагане;
5.9. Ще направим задължително вписване в книгата на дежурния оператор и завеждане на всички допълнителни и аварийни ремонти и отстраняването им, както и описание на всички предприети действия и извършени ремонтни операции и констатирани проблеми;
5.10. Извършването на профилактика на системите и издаване на съответния протокол, ще бъде съобразно изискванията за пожарообезопасеност на Терминалната сграда по НАРЕДБА № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;      
5.11. При доставката резервните части и/или компоненти ще бъдат придружени с документи, удостоверяващи тяхното качество и произход (сертификати за качество, декларации за произход, декларации за съответствие и др.).
    5.12. Доставените от Нас резервни части и/или компоненти ще са нови, нерециклирани, както и ще отговарят на нормите и стандартите, действащи на територията на Република България;
5.13. Разполагаме с необходимото минимално оборудване за качествено поддържане на ПИС системите, както следва;

· софтуер за достъп до системите ESER/ Honeywell
· софтуер за достъп до системите AXIS
· лиценз за работа с ESER/ Honeywell 
· лиценз за работа с AXIS

5.14. При необходимост от подмяна на дефектирала част с нова, ще доставяме резервни части и компоненти за ПИС, съгласно списъка (Приложение № 1 към техническата спецификация), както следва:
	Изискано от възложителя
	Предложение на кандидата

	№ 
	Наименование
	Мярка
	Прогнозно количество
	Наименование/Описание
	Мярка
	Производител

	1
	IQ8quad оптично димен детектор с вграден изолатор или еквивалент, съвместим с изградената система
	бр.
	150
	
	
	 

	2
	IQ8quad термо максимален  детектор с вграден изолатор или еквивалент, съвместим с изградената система
	бр.
	50
	
	
	

	3
	IQ8quad термо диференциален детектор с вграден изолатор или еквивалент, съвместим с изградената система
	бр.
	50
	
	
	

	4
	IQ8quad стандартна детекторна основа или еквивалент, съвместим с изградената система

	бр.
	65
	
	
	

	5
	IQ8quad детекторна основа с реле или еквивалент, съвместим с изградената система
	бр.
	5
	
	
	

	6
	Дистанционен светлинен сигнализотар за детектори серия 9200 и IQ8Quad, захранващ се от loop линията с 4 Led диода или еквивалент, съвместим с изградената система
	бр.
	20
	
	
	

	7
	Червен пластмасов капак за ръчен пожароизвестителен бутон IP42, съвместим с изградената система 
	бр.
	25
	
	
	

	8
	Адресируем електронен модул  за ръчен пожароизвестителен бутон IP42 с изолатор, съвместим с изградената система
	бр.
	25
	
	
	

	9
	Резервно стъкло за ръчен пожароизвеситтелен бутон, съвместим с изградената система
	бр.
	10
	
	
	

	10
	Входен модул за технически аларми 1 вход 1 изход, съвместим с изградената система
	бр.
	5
	
	
	

	11
	Транспондер 4 входа/ 2 релета, съвместим с изградената система
	бр.
	10
	
	
	

	12
	Транспондер 1 вход, съвместим с изградената система
	бр.
	1
	
	
	

	13
	Транспондер 12 релета, съвместим с изградената система
	бр.
	5
	
	
	

	14
	Транспондер 32 потенциални изхода, съвместим с изградената система
	бр.
	2
	
	
	

	15
	Пожароизвестителен компютър IQ8Control М или еквивалент, съвместим с изградената система
	бр.
	1
	
	
	

	16
	Преден операционен панел английска версия или еквивалент, съвместим с изградената система
	бр.
	3
	
	
	

	17
	Разширителе модул за един микромодул за  IQ8Control C или еквивалент, съвместим с изградената система
	бр.
	1
	
	
	

	18
	Разширителен модул за три микромодула за  IQ8Control М или еквивалент, съвместим с изградената система
	бр.
	2
	
	
	

	19
	Микромодул за  127 адреса, съвместим с изградената система
	бр.
	5
	
	
	

	20
	Essernet микромодул 62,5 kBd или еквивалент, съвместим с изградената система
	бр.
	3
	
	
	

	21
	Интерфейсен модул  RS232/V24 за SEI  Essernet или еквивалент, съвместим с изградената система
	бр.
	1
	
	
	

	22
	Интерфейсен модул  TTY/CL 20 mA за SEI  Essernet или еквивалент, съвместим с изградената система
	бр.
	1
	
	
	

	23
	Пластмасова кутия за  SEI  Essernet интерфейс или еквивалент, съвместим с изградената система
	бр.
	1
	
	
	

	24
	SEI  Essernet интерфейс или еквивалент, съвместим с изградената система
	бр.
	1
	
	
	

	25
	Захранване 220V/12V/130Ah, съвместимо с изградената система
	бр.
	5
	
	
	

	26
	Пожароизвестителен компютър FlexES Control FX2, 2 loops или еквивалент, съвместим с изградената система
	бр.
	1
	
	
	

	27
	Пожароизвестителен компютър FlexES Control FX18, 18 loop или еквивалент, съвместим с изградената система
	бр.
	2
	
	
	

	28
	Дисплей и  операционен панел 5.7" за FlexES за пожароизвестителен компютър или еквивалент, съвместим с изградената система
	бр.
	1
	
	
	

	29
	Разширителен модул за пожароизвестителен компютър FlexES Control FX18, първо ниво или еквивалент, съвместим с изградената система
	бр.
	2
	
	
	

	30
	Разширителен модул за пожароизвестителен компютър FlexES Control FX18, първо ниво или еквивалент, съвместим с изградената система
	бр.
	2
	
	
	

	31
	Микромодул за  127 адреса за пожароизвестителен компютър FlexES или еквивалент, съвместим с изградената система
	бр.
	5
	
	
	

	32
	Essernet микромодул за  127 адреса за пожароизвестителен компютър FlexES 62.5 kBd или еквивалент, съвместим с изградената система
	бр.
	2
	
	
	



6. Дейности и обхват на абонаментното техническо обслужване на ПИС, които ще извършваме са както следва:
6.1. Обхват на абонаментното техническо обслужване на ПИС в Терминал 1, склад за счетоводни материали; складове №1 и № 2; помещения предоставени за ползване на Гранична полиция; помещения използвани от дирекция Т и ГСМ.
	Дейности
	честота

	Профилактични прегледи
	1/1месец

	Настройка на системата 
	1/1 месец

	Проверка на паметта на централите за критични събития
	1/1 месец

	Проверка на детекторите по определена схема
	1/1 месец

	Проверка функционалността на изпълнителните устройства
	1/1 месец

	Проверка настройката на оптиката на линейните комплекти
	1/1месец

	Проверка на захранването
	1/1 месец

	Проверка работата на системата при аварийно захранване
	1/1 месец

	Проверка на изнесените сигнализатори за тревога
	1/1 месец

	Ремонтно – възстановителни работи за отстраняване на възникнали повреди в системата.
	1/1 месец

	Издаване на протокол за всяка една от системите, съобразно изискванията на Наредба №8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

	1/1 месец

	Издаване на протокол за всяка една от системите, съобразно изискванията на Наредба №8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
	1/3 месец

	Издаване на протокол за всяка една от системите, съобразно изискванията на Наредба №8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
	1/6 месец

	Издаване на протокол за всяка една от системите, съобразно изискванията на Наредба №8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
	1/12 месец




6.2. Обхват на абонаментното техническо обслужване на ПИС в Терминал 2

	Дейности
	количество
	честота

	Преглед на всички журнални файлове на системата за наличие на събития и процеси извън нормалната работа на системата
	1
	1/1месец

	Тест на пожароизвестителен компютър 8008
	1
	1/1 месец

	Тест на пожароизвестителен компютър 8008М
	2
	1/1 месец

	Тест на пожароизвестителен компютър IQ8Control M
	1
	1/1 месец

	Преглед на работоспособността на всички модули, платки и компоненти на системата и съответната подмяна на дефектирали такива
	1
	1/1 месеца

	Провеждане на вградените в системата основни тестови процедури, наблюдение и анализ на резултатите от тестовете
	1
	1/1месец

	Архивиране на основната база данни на системата
	1
	1/1 месец

	Мениджмънт на архивна база данни (изтриване на ненужните архиви)
	1
	1/1 месец

	Издаване на протокол за всяка една от системите, съобразно изискванията на Наредба №8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
	1
	1/1 месец

	Издаване на протокол за всяка една от системите, съобразно изискванията на Наредба №8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
	1
	1/3 месец

	Издаване на протокол за всяка една от системите, съобразно изискванията на Наредба №8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
	1
	1/6 месец

	Издаване на протокол за всяка една от системите, съобразно изискванията на Наредба №8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
	1
	1/12 месец

	Издаване на протокол, съобразно изискванията за пожарообезопасеност на Терминалната сграда по Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите от годишна инспекция на противодимни завеси.
	1
	1/12 месец

	Издаване на протокол, съобразно изискванията за пожарообезопасеност на Терминалната сграда по Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите от годишна инспекция на системи за отвеждане на дим и топлина.
	1
	1/12 месец

	Издаване на протокол, съобразно изискванията за пожарообезопасеност на Терминалната сграда по Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите от годишна инспекция на системи за гласово уведомяване.
	1
	1/12 месец

	Издаване на протокол, съобразно изискванията за пожарообезопасеност на Терминалната сграда по Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите от проведена инспекция за работоспособност на евакуационните изходи.
	1
	1/12 месец



	
	

	
	

	
	

	
	

	
	





       7. По отношение на системите за пожарогасене /ПГС/ предлагаме следното:
       7.1. С подаване на настоящата оферта се съгласяваме с всички условия на Възложителя. 
                7.2. Приемаме да изпълняваме поръчката за срок от 2 (две) години с опия за още две години (1 + 1 година), считано от деня следващ подписване на договора.  
                7.3. Приемаме доставката на всички резервни части и консумативи да се извършва по единичните цени посочени от нас в образец на ценово предложение – Образец №  4. Тези цени остават постоянни за целият срок на изпълнение на договора.
                7.4. В случай, че нашата оферта бъде приета и ние бъдем определени за Изпълнител, ще изпълним поръчката, съгласно нормативната уредба в Република България, регламентираща дейността, както и техническата спецификация с която подробно се запознахме, включително и цялата документация за участие на Възложителя, точно и без отклонения и декларираме, че:
7.5. Времето за реакция, при спешен случай - пълна или частична неработоспособност на оборудване в резултат на критична авария, ще е до 4 часа от уведомяването от  страна на „Летище София” ЕАД, считано от часа на уведомяване по телефон, факс или e-mail;
7.6. Времето за отстраняване на проблема - възстановяване нормалното работно състояние на системата ще е до 12 часа, считано от пристигането на дежурния екип след уведомяване съгласно т. 7.5.;
7.7. Максимално допустимият престой на всяка една от системите в състояние на пълна или частична (но критична за работоспособността на дадената система) неработоспособност в резултат авария в рамките на една календарна година ще е не повече от 120 часа (5 денонощия), като в този времеви период не са включени случаите, в които има умишлени или неумишлени действия от трети лица или форсмажорни аварии по машини, инсталации и др.;
     7.8. Ще извършим ремонт и отстраняване на всички възникнали неизправности по системите и в случай че е необходима подмяна на дефектирала част с нова, тя се извършва в рамките на срока по т. 7.5 и т. 7.6., след което подменената част се заплаща по единичните цени, съгласно ценовото Ни предложение, неразделна част към договора за обществената поръчка.
 7.9. При неизправности, възникнали от недобросъвестно отношение или в нарушение на инструкциите за експлоатация на производителя на оборудването от страна на Възложителя или причинени от форсмажорни обстоятелства, се отстраняват за сметка на Възложителя;
7.10. Ще извършваме консултации по телефона или на място по всяко време в рамките на работния ден;
7.11. Ще поддържаме 24 – часова денонощна телефонна линия–стационарен или мобилен, за спешни консултации, на следния телефонен номер …………………………;
7. 12. Ще поддържаме гаранционен срок за вложените резервни части и компоненти ……………………(…………………….) месеца (но не по-малко от 6 (шест) месеца),  считано от датата на издадения протокол за тяхното влагане;





7.13. Ще водим и попълваме журнален дневник /книга/ на системата, където се завеждат всички допълнителни и аварийни ремонти със съответната дата и час на възникване, уведомяване, пристигане на място, отстраняване на аварията и описание на всички предприети действия и извършени ремонтни операции и констатирана работоспособност;

7.14. Извършването на профилактика на системите и издаване на съответния протокол, ще бъде съобразно изискванията за пожарообезопасеност на Терминалната сграда по НАРЕДБА № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;   
   
    7.15. Доставените от Нас резервни части и компоненти ще са нови, нерециклирани, както и ще отговарят на нормите и стандартите, действащи на територията на Република България;

7.16. При доставката резервните части и/или компоненти ще бъдат придружени с документи, удостоверяващи тяхното качество и произход (сертификати за качество, декларации за произход, декларации за съответствие и др.).

7.17. Разполагаме с необходимото оборудване за качествено поддържане на системите;
     
    7.18. Време за възстановяване на работоспособността на системите след настъпване на реално пожарогасене – до 24 часа след предоставяне на условия за това от „СОФ Кънект" АД.

[bookmark: _GoBack]7.19. При необходимост от подмяна на дефектирала част с нова, ще доставяме резервни части и компоненти за ПГС, съгласно списъка (Приложение № 2 към техническата спецификация), както следва:


	№
	Наименование
	Мярка
	Прогнозно количество
	Предложение на кандидата

	1
	Спринклерна глава от стоящ тип, ½“, месинг К80, t=68 ̊C
	бр.
	25
	Наименование/
Описание
	Мярка

	Производител

	2
	Спринклерна глава от висящ тип, ½“, К80, t = 68 ̊C
	бр.
	25
	
	
	 

	3
	Комплект от 3 бр. уплътнения за монтираните КСК тип вода-вода
	бр.
	10
	
	
	

	4
	Комплект от 3 бр. уплътнения за монтираните КСК тип вода-въздух
	бр.
	10
	
	
	

	5
	Пресостат ниско/високо налягане комплект
	бр.
	15
	
	
	

	6
	Скобa за спринклерна инсталация с размер 1/2"
	бр.
	20
	
	
	

	7
	Скобa за спринклерна инсталация с размер 1"
	бр.
	20
	
	
	

	8
	Скобa за спринклерна инсталация с размер 1 1/4"
	бр.
	14
	
	
	

	9
	Скобa за спринклерна инсталация с размер 1 1/2"
	бр.
	14
	
	
	

	10
	Скобa за спринклерна инсталация с размер 2"
	бр.
	14
	
	
	

	11
	Скобa за спринклерна инсталация с размер 2 1/2"
	бр.
	14
	
	
	

	12
	Скобa за спринклерна инсталация с размер 3"
	бр.
	14
	
	
	

	13
	Скобa за спринклерна инсталация с размер 4"
	бр.
	10
	
	
	

	14
	Скобa за спринклерна инсталация с размер 5"
	бр.
	10
	
	
	

	15
	Скобa за спринклерна инсталация с размер 6"
	бр.
	20
	
	
	

	16
	„Test&Drain“ спирателен кран
	бр.
	8
	
	
	

	17
	Спирателен кран сух спринклер, 6” комплект с арматура 
	бр.
	20
	
	
	

	18
	Спирателен кран мокър спринклер, 6” комплект с арматура и фитинги
	бр.
	20
	
	
	

	19
	Семеринги за ПП помпи „Grundfoss“
	бр.
	4
	
	
	

	20
	Компресор за сух спринклер с обем на бутилката с обем на бутилката 100 л. и подаващ дебит от 320 до 350 л / мин.
	бр.
	1
	
	
	

	21
	Компресор за мокър спринклер, с обем на бутилката 100 л. и подаващ дебит от 320 до 350 л / мин.

	бр.
	1
	
	
	

	22
	КСК 6" вода-въздух, комплект с арматура, спирателни кранове и манометри, съгласно БДС12845 или еквивалентен

	бр.
	2
	
	
	

	23
	КСК 6" вода-вода, комплект с арматура, спирателни кранове и манометри, съгласно БДС12845 или еквивалентен

	бр.
	1
	
	
	

	24
	Тръба за водна гасителна инсталация с размер 1/2"
	м.л.
	6
	
	
	

	25
	Тръба за водна гасителна инсталация с размер 1"
	м.л.
	6
	
	
	

	26
	Тръба за водна гасителна инсталация с размер 1 1/4"
	м.л.
	6
	
	
	

	27
	Тръба за водна гасителна инсталация с размер 1 1/2"
	м.л.
	6
	
	
	

	28
	Тръба за водна гасителна инсталация с размер 2"
	м.л.
	3
	
	
	

	29
	Тръба за водна гасителна инсталация с размер 2 1/2"
	м.л.
	3
	
	
	

	30
	Тръба за водна гасителна инсталация с размер 3"
	м.л.
	3
	
	
	

	31
	Тръба за водна гасителна инсталация с размер 4"
	м.л.
	3
	
	
	

	32
	Тръба за водна гасителна инсталация с размер 5"
	м.л.
	3
	
	
	

	33
	Тръба за водна гасителна инсталация с размер 6"
	м.л.
	3
	
	
	



	6. Дейностите и обхвата на абонаментното техническо обслужване по обособена позиция № 2, които ще извършваме, са както а:

8. По отношение на изискванията за извършване на абонаментно сервизно обслужване на ПГС системата на Терминал 1, предлагаме да извършим следното:

	Тестове
	Честота

	Външен оглед 
	1/1месец

	Проверка готовността на контролно сигналната станция
	1/1 месец

	Проверка на функционалното състояние на контролните прибори и алармения звънец 
	1/1 месец

	Преглед на за ел. захранване на сигнализацията
	1/1 месец

	Проверка  комуникацията с ПИС.
	1/1 месец

	Проверка на основния спирателен кран и арматурата.
	1/1 месец

	Проверка на състоянието на КСК.
	1/1 месец

	Тестване на КСК с тестов вентил.
	1/1 месец

	Проверка на инсталацията за възникнали течове, проблеми с укрепвания, наличие на корозия и отстраняването им.
	1/1 месец

	Издаване на протокол, съобразно изискванията за пожарообезопасеност на Терминалната сграда по  Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
	1/1 месец

	Издаване на протокол, съобразно изискванията за пожарообезопасеност на Терминалната сграда по  Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
	1/3 месеца

	Издаване на протокол, съобразно изискванията за пожарообезопасеност на Терминалната сграда по  Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
	1/6 месеца

	Издаване на протокол, съобразно изискванията за пожарообезопасеност на Терминалната сграда по  Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
	1/12 месеца

	Издаване на протокол, съобразно изискванията на Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите от годишна инспекция на ръчни пожарогасителни уреди. 
	1/12 месеца

	Издаване на протокол, съобразно изискванията на Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите от годишна инспекция пожарни кранове..
	1/12 месеца








9. По отношение на изискванията за извършване на абонаментно сервизно обслужване на ПГС системата на Терминал 2, предлагаме да извършим следното:


	Тестове
	Честота

	Външен оглед на помпените групи за противопожарни нужди и ръчно пожарогасене.
	1/1месец

	Тестване на готовността на помпените групи на принципа на редуване на всяка помпа за поддържане на налягане от 6 бара в системата.
	1/1 месец

	Проверка на механичните(шум,вибрации) и електрическите параметри на помпите.
	1/1 месец

	Проверка на функционалното състояние на контролните прибори – манометри, контролери, пресостати, сензори и др.
	1/1 месец

	Тестване на помпите в работен режим.
	1/1 месец

	Проверка на нивото на водата в резервоара (резервоарите).
	1/1месец

	Преглед на таблата за ел. захранване и управление на помпите.
	1/1 месец

	Проверка  и тестване на комуникацията между Пожарогасителната и Пожароизвестителната система, работеща със софтуерно приложение WINMAG Plus на Honeywell.
	1/1 месец

	Проверка на основните спирателни кранове във всяка секция от спринклерните линии за подаване на сигнал.
	1/1 месец

	Проверка на съвместната работа на сградната автоматика и спринклера по противопожарния сценарий и работа на помпите при работен режим, при задействие от аларма за пожар, при основен прекъсвач, който не действа автоматично и при ниско ниво на водата в резервоарите.
	1/1 месец

	Проверка на състоянието на напорния и смукателен колектори и КСК.
	1/1 месец

	Проверка и тестване на работоспособността на контролните елементи към КСК – (крайни изключватели, пресостати, моторен звънец и др.).
	1/1 месец

	Тестване на КСК с тестов вентил.
	1/1 месец

	Дрениране на конденза от тръбната инсталация на паркинг гаража и обезвъздушаване на  сградната инсталация.
	1/1 месец

	Проверка за възникнали течове в помпена станция и отстраняване на възникнали дефекти.
	1/1 месец

	Проверка на сградната инсталация за възникнали течове, проблеми с укрепвания и отстраняването им.
	1/1 месец

	Нивелиране на наклони на секциите, подвески и дренажни кранове (при необходимост).
	1/1 месец

	Отстраняване на корозия, нарушена изолация и други забележки по тръбната мрежа.
	1/1 месец

	Проверка на функционалното състояние на струйни релета, зонови вентили, друга арматура в сградната инсталация и евентуалната им подмяна при необходимост. 
	1/1 месец

	Проверка  функционалното състояние на компресори, отстраняване на конденз и доливане или подмяна на масло.
	1/1 месец

	Издаване на протокол, съобразно изискванията за пожарообезопасеност на Терминалната сграда по  Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
	1/1 месец

	Издаване на протокол, съобразно изискванията за пожарообезопасеност на Терминалната сграда по  Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

	1/3 месеца

	Издаване на протокол, съобразно изискванията за пожарообезопасеност на Терминалната сграда по  Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

	1/6 месеца

	
Издаване на протокол, съобразно изискванията за пожарообезопасеност на Терминалната сграда по  Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

	1/12 месеца

	Издаване на протокол, съобразно изискванията на Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите от годишна инспекция на ръчни пожарогасителни уреди. 
	1/12 месеца

	Издаване на протокол, съобразно изискванията на Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите от годишна инспекция пожарни кранове.
	1/12 месеца







	

	
	
	

	
	

	
	
	



Дата 				................../................/ ........

Име и фамилия			.............................................
	
Длъжност 			..............................................

Наименование на участника	..............................................

Подпис 				.............................................. 



Забележка. Оферти, представени по и-мейл следва да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис /КЕП/.

