IATA формат за заявяване за летищни слотове (планиране на полети)
1. Заявка за летищен слот за полет, опериращ под регистрация (планиране на полет):

- два полета в два отделни телекса:

GCR – General Aviation Slot Request
/REG – изписва се, когато полетът лети под регистрация
LBSF – летището (слот-координацията), до което се изпраща заявката 
NLZAIA 08NOV 000C172 LBLS1100 D – ред с информация за полета на кацане в UTC
N LZAIA 08NOV 000C172 1150LGTS D – ред с информация за полета на излитане в UTC
GI BRGDS …  
Ред с информацията за кацане:

NLZAIA 07NOV 000C172 LBLS1100 D
 1     2           3          4   5          6      7    8
1 – N – new fight (планиране на нов полет)

2 – регистрация или номер на полет

3 – дата на полета

4 – брой места (седалки в самолет) – в случая 0
5 – ICAO код на типа самолет

6 – ICAO код на летището, от което каца самолета

7 – слот (час) на кацане в UTC
8 – код за тип полет
Кодовете за типовете полети са следните :

“ N “ 
бизнес полет – полет с търговска цел
“ D ”
полет на авиацията с общо предназначение – полет с нетърговска цел
“ X “
техническо кацане (зарядка с гориво)

“  I  “  
държавен/дипломатически полет
   U       медицински полет (линейка) / хуманитарен полет
“ P “
празен полет (без пътници или карго на борда)
“ W “
военен полет


“ E “
правителствен полет

“ T “
техническо облитане на въздухоплавателно средство
            “ K “
облитане на екипажи / или полет за първоначално обучение
Ред с информацията за излитане:

N LZAIA 07NOV 000C172 1150LGTS D – информацията се изписва по подобен начин, както при кацане с две разлики:

-    N LZAIA между кода “N” и регистрацията (номера на полета) – LZAIA има разстояние
-    1150LGTS часа на излитане в UTC (departure slot) е преди летището, за което излита самолета.

Заявка за слот и за полет, опериращ под регистрация LZGAS:
GCR

/REG

LBSF
NLZGAS 08NOV 000C172 LBLS1100 D

N LZGAS 08NOV 000C172 1150LGTS D

GI BRGDS …  

· Двата полета могат да се изпишат в общ GCR, ако операторът е един и същ:
GCR

/REG

LBSF
NLZAIA 08NOV 000C172 LBLS1100 D
NLZGAS 08NOV 000C172 LBLS1100 D

N LZAIA 08NOV 000C172 1150LGTS D
N LZGAS 08NOV 000C172 1150LGTS D

GI BRGDS …  
2. Когато се налага да бъде поискана промяна на слотовете (промяна на разписанието) се изписва следния телекс (например препланиране с два часа по-късно на полет LZAIA):

GCR 
/REG 
LBSF 
CLZAIA 08NOV 000C172 LBLS1100 D
RLZAIA 08NOV 000C172 LBLS1300 D
C LZAIA 08NOV 000C172 1150LGTS D
R LZAIA 08NOV 000C172 1350LGTS D 

GI BRGDS … 
      C – CHANGE
      R – REVISE


- промяна на датата на опериране на полета:
GCR 
/REG 
LBSF 
CLZAIA 08NOV 000C172 LBLS1100 D 

RLZAIA 09NOV 000C172 LBLS1300 D
C LZAIA 08NOV 000C172 1150LGTS D
R LZAIA 09NOV 000C172 1350LGTS D
GI BRGDS …

4. Заявка за слот, когато имаме номер на полет:

GCR – General Aviation Slot Request
/FLT – изписва се, когато заявката е с номер на полет
LBSF – летището (слот-координацията), до което се изпраща заявката 

NPN821 08NOV 000C172 LBLS1100 D – ред с информация за полета на кацане в UTC
N PN822 08NOV 000C172 1150LGTS D – ред с информация за полета на излитане в UTC
GI BRGDS … 
N – заявка за нов полет
· промяна на слот, когато имаме номер на полет:

GCR
/FLT
LBSF
CPN821 08NOV 000C172 LBLS1100 D 

RPN821 08NOV 000C172 LBLS1120 D 
C PN822 08NOV 000C172 1150LGTS D
R PN822 08NOV 000C172 1210LGTS D 

GI BRGDS …

C – CHANGE

      R – REVISE

5. Отговор от страна на слот-координатора:
- потвърждаване на слотовете
GCR
/REG 
LBSF  

KLZAIA 08NOV 000C172 LBLS1100 D 
K LZAIA 08NOV 000C172 1150LGTS D 

GI BRGDS …  

GCR 
/FLT 
LBSF 
KPN821 08NOV 000C172 LBLS1100 D 
K PN822 08NOV 000C172 1150LGTS D 

GI BRGDS …  

K – код за потвърждаване на слотовете


- потвърждаване на най-близкия възможен слот при превишение капацитета на пистата или друг елемент на летищната инфраструктура: 
GCR
/REG 
LBSF  

ULZAIA 08NOV 000C172 LBLS1100 D 
KLZAIA 08NOV 000C172 LBLS1120 D 
U LZAIA 08NOV 000C172 1150LGTS D 

K LZAIA 08NOV 000C172 1210LGTS D 

GI BRGDS …  

GCR 
/FLT 
LBSF 
UPN821 08NOV 000C172 LBLS1100 D 
KPN821 08NOV 000C172 LBLS1120 D 
U PN822 08NOV 000C172 1150LGTS D 

K PN822 08NOV 000C172 1210LGTS D 

GI BRGDS …  

U – отказ на заявения слот
K – потвърждение на най-близкия възможен слот
3. Анулация на полет:

- операторът изпраща GCR на слот-координатора с код “D”
GCR

/REG

LBLS

DLZAIA 08NOV 000C172 LBLS1100 D

D LZAIA 08NOV 000C172 1150LGTS D

GI BRGDS TOSHEV  

D – Delete – анулация на полета
    - отговор от страна на слот-координатора при анулация на полет
GCR
/REG
LBLS
XLZAIA 08NOV 000C172 LBLS1100 D
X LZAIA 08NOV 000C172 1150LGTS D
GI BRGDS …

X – полетът се анулира в базата данни на слот-координатора
