Coordination des créneaux horaires pour l’aviation d’affaires
Demande des créneaux horaires 
1. GCR format standard
La demande standarde pour les créneaux horaires GCR consiste en trois parties principales :
 
GCR                                   


/FLT                 1. Tête du message

LBSF



NABC123 08JUN 010G159 LSZH0900 D        

N ABC456 09JUN 010G159 1200LSZH D       


SI IF NOT AVBL PLS CFM NEXT LATER POSS      


GI BRGDS ...........

1.1. Tête du message

GCR
Type de la demande: GCR – « General aviation Clearance Request »

/FLT
Type du message concrétisant si le vol opère en utilisant OACI code de l’opérateur et numéro de vol ou le vol opère sous l’immatriculation de l’avion                       
FLT  = Demande utilisant un numéro de vol ou un indicatif d’appel (callsign)    .
REG = Demande utilisant l’immatriculation de l’avion

LBSF
Code OACI de l’aéroport auquel la demande est adressée (aéroport coordonné)
1.2.  Lignes des détails du vol
Les lignes des détails du vol contiennent toute l’information nécessaire concernant les horaires du vol. Les exemples suivants montrent le différant format exigé aussi bien pour les vols d’arrivée que pour les vols de départ.
1.2.1. Format pour le créneau d’arrivée  (Arrival Slot Format)
NABC123 08JUN 010G159 LSZH0900 D






Pour les créneaux d’arrivée, le numéro dе vol ou l’immatriculation de l’avion se met directement après le code d’action, c'est-à-dire sans laisser un espace : NABC123
Le temps de l’arrivée (TU) se met directement après l’aéroport de provenance, sans laisser un espace : LSZH0900 
1.2.2. Format pour le créneau de départ (Departure Slot Format)
N ABC456 09JUN 010G159 1200LSZH D   





Pour les créneaux de départ, il faut laisser obligatoirement un espace entre le code d’action et l’immatriculation de l’avion ou le numéro du vol ou l’indicatif d’appel (callsign) : N ABC456
Le temps du départ (TU) se met directement avant l’aéroport de destination, sans laisser un espace : 1200LSZH 
Code d’action 
Le code d’action définit l’intention exacte de l’envoyeur du GCR et se met toujours au début de la ligne. D’après l’intention de l’envoyeur, les codes suivants sont possibles dans le format GCR :

	     GCR Codes d’Action

	

	     Opérateur / Propriétaire de l’avion
	     Coordonnateur

	
	

	 
	 

	     N Nouveau vol 
	     K Confirmation

	     D Annulation du vol
	     X Annulation

	     C Changement des horaires
	     H Holding

	     R Horaires révisées 
	     U Refuse

	 
	     W Faute information


Immatriculation / Numéro du vol
Une immatriculation ou un numéro du vol, tous les deux sont possibles. ( La référence pour cela doit être marquée dans la tête du message). Le numéro du vol contient au maximum 7 lettres et chiffres (deux ou trois lettres suivies par 1-4 chiffres et une lettre optionnelle - suffixe). 
Date du vol (date d’opération)
            La date du vol réfère au temps du départ (TU) et au temps de l’arrivée (TU) à l’aéroport coordonnée en question.  
Type de l’avion
L’information concernant le type de l’avion consiste en : 

= Nombre des sièges (3 chiffres) :
      8 sièges – 008

    12 sièges -  012

  108 sièges -  108
= Code OACI de l’avion (4 lettres et chiffres) – F2TH, G159, C680, PC12, LJ45 … etc.
Il n’y a pas d’espace entre le nombre des sièges et le code OACI de l’avion : 010G159.

Itinéraire, l’heure de l’arrivée et l’heure du départ du vol
= L’information concernant l’itinéraire consiste en l’aéroport de provenance et l’aéroport de destination.  
= l’heure de l’arrivée et l’heure du départ sont données toujours en TU.
Il n’y a pas d’espace entre les codes des aéroports de provenance / de destination et les créneaux horaires : 
                  LSZH0900 - arrivée         

       1200LSZH - départ        

Type du vol :  
Pour préciser le types du vol, les codes suivants peuvent être utilisés :
= “ N “ 
............vol aviation d’affaire/ Air taxi (vol commercial)

= “ D ”
............vol d’aviation général (vol non commercial) 
= “ X “ ………..atterrissage technique (ravitaillement)
= “  I  “  ...........vol d’Etat / vol médical, ambulance de l’air
=   U     ………. vol médical, ambulance de l’air / vol humanitaire
= “ P “ ………..vol sans passagers à bord
             = “ W “………..vol militaire

 = “ E “………..vol gouvernemental


 =  “ T “………...vol technique (testing)

             =  “ K “………...vol pour entrainement des équipages / école 
1.3. Notes en bas de la forme GCR (Footnote)
SI = Information spéciale – il s’agit de l’information supplémentaire concernant le vol  (eg. IF NOT AVBL PLS CFM NEXT LATER POSS). Cette partie de la forme GCR n’est pas obligatoire. 
GI = Information générale (salutations, remerciements, etc.) 
2. GCR Exemples
2.1. Demande créneaux horaires  (Airport Slot Request) 
Exemple.1N :
Demande pour un créneau de départ  (code d’action “N”)




Aéroport coordonné :
LBSF
Type de l’avion :
Gulfstream G-159
Immatriculation : HBIEV

Détails du vol :    
Départ:
  LBSF

0750TU / 08JUN






             Arrivée:  LOWW
0900TU / 08JUN



GCR

/REG

LBSF
N HBIEV 08JUN 010G159 0750LOWW D

GI BRGDS …………….  

----------------------------------------------------------------------------------

Exemple.2N :
Demande pour un créneau d’arrivée pour un opérateur qui utilise un numéro du vol :  (code d’action “N”)


Aéroport coordonné :
LBSF
Type de l’avion :
Gulfstream G-159
Flight number: ABC123

Détails du vol :    
Départ :
  LSZH

0750TU / 08JUN





             
Arrivée :              LBSF

0900TU / 08JUN






 
GCR

/FLT

LBSF
NABC123 08JUN 010G159 LSZH0900 D

GI BRGDS …………….  

----------------------------------------------------------------------------------

Exemple.3N :
Demande pour l’arrivée et le départ avec des numéros de vol différents :
                         (code d’action “N”)


Aéroport coordonné :
LBSF
Type de l’avion :
Gulfstream G-159

Flight information:  Arrivée à  LBSF à 0900TU / 08JUN
Numéro de vol ABC123




     Départ de LBSF à 1200TU / 09JUN 
Numéro de vol ABC456






GCR

/FLT

LBSF
NABC123 08JUN 010G159 LSZH0900 D

N ABC456 09JUN 010G159 1200LSZH D

GI BRGDS …………….  

-------------------------------------------------------------------------------------
2.1.1. 
Réponses possibles de la part du coordonnateur

Le coordonnateur répond toujours en utilisant le format GCR.  

Exemple.1NA :
 Les créneaux horaires sont confirmés  (Code d’action „K“)



GCR

/FLT

LBSF
K ABC123 08JUN 010G159 0810EDDL D 
KABC123 08JUN 010G159 EDDF0900 D 
GI BRGDS …………….  

--------------------------------------------------------------------------------------
Exemple.2NA:
Le créneau demandé n’est pas disponible (Code d’action ”U”- refuse).
                         Le plus près créneau disponible est confirmé (Code d’action ”K”- refuse).


GCR

/FLT

LBSF
U ABC123 08JUN 010G159 0810EDDL D

K ABC123 08JUN 010G159 0830EDDL D 
UABC123 08JUN 010G159 EDDF0900 D

KABC123 08JUN 010G159 EDDF0920 D 
GI BRGDS …………….  

--------------------------------------------------------------------------------------
2.2. Annulation des créneaux horaires.
Exemple. 1D:
Les créneaux confirmés dans l’exemple 1NA sont annulés par l’opérateur. (Code d’action “D”)



GCR
/FLT

LBSF
D ABC123 08JUN 010G159 0810EDDL D 
DABC124 08JUN 010G159 EDDF0900 D 
GI BRGDS …………….  

--------------------------------------------------------------------------------------
2.2.1. Réponses possible de la part du coordonnateur : 
Exemple1DA:
Le coordonnateur confirme l’annulation des créneaux dans sa base de données. (Code d’action “X”)

GCR

/FLT

LBSF
X ABC123 08JUN 010G159 0810EDDL D 
XABC124 08JUN 010G159 EDDF0900 D 
GI BRGDS …………….  

2.3. Changement d’un créneau horaire déjà confirmé   
Les détails du vol peuvent être changés en utilisant la combinaison de codes C et R. La ligne C (Change) contient l’information déjà confirmée par le coordonnateur. La ligne R (révise) contient le changement demadé.
Example.1C:
Changement de l’heure :
Type de l’avion:
  Gulfstream G-159
Immatriculation: HBIEV

Détails du vol:    Départ:   LBSF
 1200TU iso 0750TU / 08JUN
    

GCR

/REG

LBSF
C HBIEV 08JUN 010G159 0750LOWW D 
R HBIEV 08JUN 010G159 1200LOWW D

GI BRGDS …………….  

--------------------------------------------------------------------------------------
Example.2C:
Changement de la date l’heure et la destination :
GCR

/REG

LBSF
C HBIEV 08JUN 010G159 0750LOWW D 
R HBIEV 09JUN 010G159 1200LSZH D

GI BRGDS …………….  

--------------------------------------------------------------------------------------
2.3.1.

Réponses possibles de la part du coordonnateur :  
Exemple.1CA:
 Confirmation du changement (combinaison de codes X et K) 
GCR

/FLT

LBSF
XABC123 08JUN 010G159 0810EDDL D 
KABC123 08JUN 010G159 0600EDDL D 
GI BRGDS …………….  

--------------------------------------------------------------------------------------
Exemple.2CA:
Le cas lorsque le créneau demandé n’est pas disponible, le coordonnateur offre le créneau le plus près possible (combinaison de codes X, U et K) 
GCR

/FLT

LBSF
XABC123 08JUN 010G159 0810EDDL D 
UABC123 08JUN 010G159 0600EDDL D 
KABC123 08JUN 010G159 0610EDDL D

XABC123 08JUN 010G159 EDDF0900 D 
UABC123 08JUN 010G159 EDDF0650 D 
KABC123 08JUN 010G159 EDDF0700 D 
GI BRGDS …………….  

--------------------------------------------------------------------------------------
Type du vol





Nombre de sièges + type de l’avion (OACI)











Temps du départ selon les horaires  (TU) +  aéroport de destination (OACI)





Date d’opération du vol








Immatriculation ou numéro de vol ou indicatif d’appel





Nombre de sièges + type de l’avion (OACI)





Code  d’action








Provenance du vol  (OACI) + temps de l’arrivée (TU) selon les horaires





Date d’opération du vol





 Immatriculation ou numéro dе vol ou indicatif d’appel





Code  d’action





3. Notes à la fin du message





2. Lignes des details du vol
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