	
СЪОБЩЕНИЕ 
Във връзка с обявяване на тръжна процедура с предмет:

Придобиване на нова антиобледенителна машина, предназначена за обработка на летателното поле

1. Въведение

“СОФ Кънект” АД има удоволствието да покани заинтересовани и квалифицирани кандидати да участват в процеса на Придобиване на нова антиобледенителна машина, предназначена за обработка на летателното поле.

Проектът има за цел обработката на летателното поле /ПИК/.

Това е важен проект за Sof Connect AD и търсим изпълнител, който може да докаже своята способност да предостави висококачествена работа в срок и в рамките на бюджета.

2. Предмет на тръжната процедура 

Придобиване на нова антиобледенителна машина, предназначена за обработка на летателното поле

За да получите тръжната документация, моля, изпратете надлежно попълнено и подписано  споразумение за неразкриване на информация на електроннa пощa: procurement@sof-connect.com 

Тръжните документи ще бъдат изпратени на посочената от заинтересованите лица електронна поща, след надлежното подписване на споразумението за неразкриване на информация * (СНИ).

* СНИ трябва да бъде надлежно подписано с валиден електронен подпис от законния представител (пълномощник) на лицето, което заявява интерес или от изрично упълномощен негов представител, което се доказва с пълномощно (за чуждестранни дружества – моля представете документ за удостоверяване на представителната власт на лицето, което подписва СНИ и декларира интерес в съответствие със законодателството на държавата по регистрация на дружеството). Лицата, които заявят участие и подпишат СНИ, трябва да предоставят информация за интернет адреса, на който може да бъде проверена автентичността на електронния подпис.

Обхват на доставка

Обхватът на доставка за тази обява за търговия включва следното:

Експлоатационни изисквания
 
- Режим на работа - целогодишно при външни температури от -40°С до +50°С и влажност до 100%. 
-  Камионът и шасито трябва да бъдат нова и модерна марка на ЕС с пълна гама сервизна мрежа, налична в България. 

Изисквания за безопасност 

Антиобледенителната машина трябва да е снабдена с предни светлини, задни стоп-светлини и габарити, аварийни мигащи светлини и изнесени панорамни огледала за обратно виждане, осигуряващи добра видимост при движение на заден ход и автоматично включване на прекъсващ звуков сигнал при движение на заден ход.
 
1. Акустична предупредителна система за движение на заден ход 
2. Собствен теглич. 
3. Пожарогасители. 
4. Оборудването да е маркирано (отпред, отзад и отстрани) с одобрена светлоотразителна лента. 
5. Подготвено е за работа през нощта и в условия на лоша видимост. 
6. Външни бутони и превключватели, устойчиви на въздействието на климатични фактори (вода, лед, сняг, топлина). 

Гаранция 

Гаранция - 3 години. 

Обучения

Сервизният екип на производителя трябва да осигури минимум 1 ден професионално обучение за работа и техническо обучение за изискванията за поддръжка на летище София (SOF Connect) в рамките на една седмица след доставката на машината. След успешното завършване на техническото обучение специализираните техници на SOF Connect трябва да получат сертификат от производителя, който им дава право да извършват извънгаранционни ремонти. 

Изисквания към съпровождащата документация 

1. 2 (два) CD ROM с ръководства за експлоатация и поддръжка на английски и български език. Каталозите с резервни части могат да бъдат предоставени само на английски език. Ръководствата трябва да включват чертежи, илюстрирани инструкции за работа и списъци на частите. 
2. Типово одобрение на превозното средство. 

Други изисквания

1. Приемането и предаването на антиобледенителната машина се извършва на територията на Летище София след проверка за техническа изправност и нормално функциониране на антиобледенителната машина 
2. Осигуреност с резервни части за минимум 15 години. 
3. Оферентът трябва да предложи валидна оферта за сервизно обслужване за периода на гаранцията, в съответствие с препоръчаните дейности по поддръжка в ръководството за поддръжка. Като опция се предлага договор за следгаранционна поддръжка, включващ всички сервизни дейности, проверки и пълни пътни разходи и разходи за съвместна работа на сервизните инженери. Времето за реакция на сервизните инженери до 24 часа трябва да бъде част от договора за поддръжка.

Критерии за квалификация

За да бъде допуснат до представяне на оферта за тази обява за търговия, кандидатът трябва да отговаря на следните критерии:

Трябва да бъде регистриран и лицензиран изпълнител в областта на авиацията.
Трябва да има опит в доставката нова антиобледенителна машина, предназначена за обработка на летателното поле;
Трябва да има доказан опит в изпълнението на подобни проекти в рамките на определените срокове и бюджет.


Краен срок за подаване на оферти – 30.06.2023


Приложение: 
Споразумение за неразкриване на информация – образец.

Моля всички заинтересовани кандидати да представят своите оферти в съответствие с изискванията и инструкциите, посочени в търговската документация.

Благодарим ви за интереса към този проект и очакваме с нетърпение да получим вашата оферта.

С уважение,


Екипът на СОФ Кънект





	
NOTICE
Regarding tendering procedure with subject:


Purchase of a new anti-icing machine for air field treatment



1. Introduction

Sof Connect AD is pleased to invite interested and qualified bidders to participate in the tender process for Purchase of a new anti-icing machine for air field treatment.





The project is aimed at the treatment of the flying field /runway/.

This is an important project for Sof Connect AD, and we are seeking a contractor who can demonstrate their ability to deliver high-quality work within the specified timeframe and budget.

2. Subject of the tender procedure

Purchase of a new anti-icing machine for 
air field treatment



In order to obtain tender documentation, please send a duly filled and signed NDA (Non-disclosure agreement) to e-mail address: procurement@sof-connect.com


The tender documentation will be sent to the e-mail address provided by the interested parties after duly signing of the *Non-disclosure Agreement (NDA).


* The NDA must be duly signed with a valid electronic signature by the legal representative (attorney) of the person declaring interest or by his/her explicitly authorized representative, which shall be proved by a power of attorney (international companies – please provide documents certifying the representative authority of the person/s signing the NDA and declaring an interest, in accordance with the legislation of the country of registration of the company). Those interested in participating and signing the NDA shall provide information on the Internet address where the authenticity of the electronic signature can be verified.



Scope of Work

The scope of work for this tender notice includes the following:

Operational requirements
 
- Operating mode - all year round at outdoor temperatures from -40°C to + 50°C and humidity up to 100%. 
- The truck and the chasse shall be a new and modern EU brand with full range service network available in Bulgaria. 

Safety requirements

Anti-icing machinery must be fitted with front lamps, rear stop lamps and gauges, emergency flashing lamps and exterior panoramic rear-view mirrors to ensure good visibility when reversing and automatic activation of an intermittent reversing beep. 



1. Acoustic reversing warning system 
2. Own drawbar. 
3. Fire extinguishers. 
4. The equipment must be marked (front, rear and side) with an approved reflective tape. 
5. It is prepared for work at night and in conditions of poor visibility. 
6. External buttons and switches resistant to the effects of climatic factors (water, ice, snow, heat). 




Warranty

Warranty - 3 years 

Training

Minimum 1 day of a professional operation and technical training for maintenance requirements shall be provided by the manufacturers service team at Sofia Airport (SOF Connect) within one week after delivery of the deicing unit. After successful completion of the technical training, SOF Connect dedicated technicians should receive manufacturer’s certification entitling performance of non-warranty related repairs. 



Requirements for supporting documentation

1. Two-two (2-2) CD ROMs of operating and maintenance manuals in English and Bulgarian languages. The spare part catalogues could be provided in English language only. The manuals shall include drawings, illustrated operating instructions and part lists. 
2. Vehicle type-approval. 


Other requirements 

1. The reception and delivery of the anti-icing machine shall be carried out on the territory of Sofia Airport. 
2. Warranty with spare parts for a minimum of 15 years. 
3. The bidder must offer a valid service quote for the warranty period in accordance with the recommended maintenance activities in the maintenance manual. A post-warranty maintenance contract is available as an option, including all servicing, inspections and full travel and service engineer costs. Response time of service engineers up to 24 hours should be part of the maintenance contract.






Qualification Criteria

To be eligible to submit an offer for this tender notice, the bidder must meet the following criteria:


Must be a registered and licensed contractor in the field of aviation;
Must have experience in delivering new anti-icing machine for air field treatment;
Must have demonstrated experience in completing similar projects within the specified timeframe and budget.





Deadline for submission of offers – 30.06.2023


Annexes: 
Non-disclosure agreement – sample.


We kindly ask all interested bidders to submit their offers in accordance with the requirements and instructions set forth in the tender documentation.

Thank you for your interest in this project, and we look forward to receiving your offer.


Sincerely, 


SOF Connect team




