                                                                                       Приложение № 3  към поканата
ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА
за участие в поръчка с предмет:
„Абонаментно техническо обслужване, поддръжка и доставка на резервни части за системата  за сградна автоматика инсталирана на летище София - Терминал 2“  
	Наименование на участника:
	

	Правно-организационна форма на участника:
	   (търговското дружество или обединения или друга правна форма)

	Седалище по регистрация:
	

	Булстат/ ЕИК:
	

	Точен адрес за кореспонденция:
	(държава, град, пощенски код, улица, №)

	Телефонен номер:
	

	Факс номер:
	

	Електронен адрес:
	

	Лице за контакти:
	

	Банка, BIC и IBAN на сметката
	


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

1. С настоящото заявяваме нашето желание за участие в обявената от Вас поръчка с предмет „Абонаментно техническо обслужване, поддръжка и доставка на резервни части за системата  за сградна автоматика инсталирана на летище София - Терминал 2“.

2. С подаване на настоящата оферта се съгласяваме с всички условия на Възложителя.
3. Приемаме да изпълняваме поръчката за срок от 1 (една) година, считано от датата на подписване на договора за изпълнение на поръчката.


4. Приемаме доставката на всички резервни части да се извършва по единичните цени посочени от нас в образец на ценово предложение – Образец №  4. Тези цени остават постоянни за целият срок на изпълнение на договора.

          5. Дейностите и обхват за извършване на задължителна профилактика при абонаментно сервизно обслужване на системите за сградна автоматика, са както следва:
	Тестове
	кол.
	Честота

	Тест на EBI сървър за обща функционалност
	1
	1 /1 месец

	Тест на EBI работна станция (ОС) за обща функционалност
	2
	1 /1 месец

	Тест на комуникация на EBI сървър с локални контролери тип XL50/500
	33
	1 / 1 месец

	Тест на комуникация на EBI сървър с локални Mod-Bus контролери
	31
	1 / 1 месец 

	Тест за достоверност на сигнали към/от контролери XL50/500 от ОС (за контролер)
	33
	1 / 2 месеца

	Тест за достоверност на сигнали към/от Mod-Bus контролери от ОС (за контролер)
	31
	1 / 2 месеца

	Тест за достоверност на сигнали към/от контролери XL50/500 от локален контролер (за точка)
	3989
	1 / 12 месеца

	Тест за достоверност на сигнали към/от Mod-Bus контролери от локален контролер (за точка)
	474
	1 / 12 месеца

	Тест на функции на регулатори и аварийни блокировки програмирани в локалните контролери от работната станция (за контролер XL50/500)
	33
	1/ 6 месеца

	Тест и донастройка на инсталациите при смяна на сезона (зима/лято)
	1
	1/ 6 месеца

	Създаване на резервно копие на EBI сървъра на твърд диск
	1
	1/6месеца

	Създаване на резервно копие на EBI станция на твърд диск
	1
	1/6месеца

	Мениджмънт на архивна база данни (изтриване на ненужните)
	1
	1/1 месец


        6. В случай, че нашата оферта бъде приета и ние бъдем определени за Изпълнител, ще изпълним поръчката, съгласно нормативната уредба в Република България, регламентираща дейността, както и техническата спецификация и цялата документация за участие на Възложителя, точно и без отклонения и декларираме, че:

6.1. Времето за реакция, при спешен случай - пълна или частична неработоспособност на оборудване в резултат на критична авария, ще е до 4 часа от уведомяването от  страна на „Летище София” ЕАД, считано от часа на уведомяване по телефон, факс или e-mail;
6.2. Времето за отстраняване на проблема - възстановяване нормалното работно състояние на системата ще е до 24 часа, считано от пристигането на дежурния екип след уведомяване съгласно т. 6.1.;
6.3. За целия период на договора се задължаваме да идентифицираме, локализираме и отстраняваме възникнали проблеми с елементи, компоненти или модули от системата за сградна автоматика. Ние ще идентифицираме и проблеми във външни подсистеми, свързани със системата за сградна автоматика и ще съдействаме за тяхното отстраняване;
6.4. Ще водим и попълваме журнален дневник /книга/ на системата за сградна автоматика, където освен описание на извършената профилактика ще се завеждат и всички допълнителни и аварийни ремонти  със съответната дата и час на възникване, уведомяване на сервиза, пристигане на място, отстраняване на аварията и описание на всички предприети действия и извършени ремонтни операции и констатирана работоспособност.

6.5. Ще извършваме ежеседмичен основен преглед на всички журнални (log) файлове на системата за наличие на събития и процеси извън нормалната работа на системата за сградна автоматика;
6.6. Ще планираме и уговаряме предварително с упълномощени представители на Възложителя дата, часа и продължителността на съответната профилактика, като се съобразяваме с изискванията на Възложителя за минимално възпрепятстване на непрекъснатия летищен процес и поддържането на висока степен на безопасност на полетите;
6.7. Ще извършим ремонт и отстраняване на всички възникнали неизправности по системите и в случай че е необходима подмяна на дефектирала част с нова, тя се извършва в рамките на срока по т. 6.1 и т. 6.2., след което подменената част се заплаща по единичните цени, съгласно ценовото Ни предложение, неразделна част към договора за обществената поръчка;
6.8. Доставените от Нас резервни части ще са нови, нерециклирани, както и ще отговарят на нормите и стандартите, действащи на територията на Република България, както и ще са напълно съвместими със системите за сградна автоматика на Възложителя.
6.9. При неизправности, възникнали от недобросъвестно отношение или в нарушение на инструкциите за експлоатация на производителя на оборудването от страна на Възложителя или причинени от форсмажорни обстоятелства, се отстраняват за сметка на Възложителя;
6.10. Ще поддържаме гаранционен срок за вложените резервни части ……………………(…………………….) месеца (но не по-малко от 6 (шест) месеца),  считано от датата на издадения протокол за тяхното влагане;
6.11. Ще извършваме консултации по телефона или на място по всяко време в рамките на работния ден;
6.12. Ще поддържаме 24 – часова денонощна телефонна линия–стационарен или мобилен, в зависимост от часовете на денонощието, на следния телефонен номер …………………………;

6.13. При доставката резервните части ще бъдат придружени с документи, удостоверяващи тяхното качество и произход (декларация за съответствие и декларация за произход);
6.14. При необходимост от подмяна на дефектирала част с нова, ще доставяме резервни части, съгласно списъка (Приложение към техническото задание), както следва:
	№
	Продукт
	Прогнозно
количество
	Мярка
	Наименование/

Описание
(Предложено от участника)
	Мярка/

Количество (Предложено от участника)
	Производител
 (Предложено от участника)

	1
	Стаен температурен сензор NTC тип T7470A1009 или еквивалент
	3
	бр.
	
	
	

	2
	Външен температурен сензор NTC20K тип AF20-B54 или еквивалент
	1
	бр.
	
	
	

	3
	Пресостат за филтър ремък DPS200/ 400 или еквивалент
	4
	бр.
	
	
	

	4
	Изпълнителен механизъм за ПЖР S10010 или еквивалент
	1
	бр.
	
	
	

	5
	Термостат за защита от замръзване FT6961-18  или еквивалент
	1
	бр.
	
	
	

	6
	LON CPU XL500 тип XCL5010 или еквивалент
	1
	бр.
	
	
	

	7
	XL500 приложим модул тип R-XDL505B или еквивалент
	5
	бр.
	
	
	

	8
	LON CPU XL800 тип CLLIONLC01 или еквивалент
	2
	бр.
	
	
	

	9
	LON контролер XL50  тип CLPA21LC02 или еквивалент
	2
	бр.
	
	
	

	10
	XL50 терминал тип XS50 или еквивалент
	2
	бр.
	
	
	

	11
	XL50  приложим модул тип XD50C-FCL или еквивалент
	2
	бр.
	
	
	

	12
	XL50  приложим модул тип XD50-FCL или еквивалент
	1
	бр.
	
	
	

	13
	LON разпределителен модул (8UI) тип XFL521B или еквивалент
	1
	бр.
	
	
	

	14
	LON разпределителен модул (12 DI) тип XFL523B или еквивалент
	5
	бр.
	
	
	

	15
	LON разпределителен модул (8AO) тип XFL522B или еквивалент
	2
	бр.
	
	
	

	16
	LON разпределителен модул (6DO) тип XFL524B или еквивалент
	5
	бр.
	
	
	

	17
	Терминално гнездо с аналогов модул тип XS521-22 или еквивалент
	1
	бр.
	
	
	

	18
	Терминално гнездо с бинарен вход тип XS523 или еквивалент [image: image1.png]




	
5
	бр.
	
	
	

	19
	Терминално гнездо с релейни изходи тип XS524-25 или еквивалент
	

	бр.
	
	
	

	20
	
LON I/F модул за монтаж на DIN шина тип XSL511 или еквивалент 
	
2
	бр.
	
	
	

	21
	LON разпределителен модул (8UI) тип CLIOL821A или еквивалент
	2
	бр.
	
	
	

	22
	LON разпределителен модул (12 DI) тип CLIOL822A или еквивалент
	2
	бр.
	
	
	

	23
	LON разпределителен модул (8AO) тип CLIOL823A или еквивалент
	2
	бр.
	
	
	

	24
	LON разпределителен модул (6DO) тип CLIOL824A или еквивалент
	2
	бр.
	
	
	

	25
	LON разпределителен модул(8UI) тип CLIOP821A или еквивалент
	2
	бр.
	
	
	

	26
	LON разпределителен модул (12 DI) тип CLIOP822A или еквивалент
	2
	бр.
	
	
	

	27
	LON разпределителен модул (8AO) тип CLIOP823A или еквивалент
	3
	бр.
	
	
	

	28
	LON разпределителен модул (6DO) тип CLIOP824A или еквивалент
	2
	бр.
	
	
	

	29
	Терминално гнездо с аналогов модул тип XS821-22 или еквивалент
	2
	бр.
	
	
	

	30
	
Терминално гнездо с бинарен вход тип XS823 или еквивалент 
	
2
	бр.
	
	
	

	31
	
Терминално гнездо с релейни изходи тип XS824-25 или еквивалент  
	
2
	бр.
	
	
	

	32
	
Помощен терминален блок тип XS814 или еквивалент 
	
2
	бр.
	
	
	

	33
	LON разпределителен модул тип XFC3A06001 или еквивалент
	1
	бр.
	
	
	

	34
	Трансформатор 220/24 VAC тип CRT6 или еквивалент
	1
	бр.
	
	
	

	35
	CENTRALINE C-BUS интерфейс тип CLIF2-CBUS1-PC или еквивалент
	1
	бр.
	
	
	

	36
	Сграден мрежов адаптер -1C тип Q7055A1007 или еквивалент
	1
	бр.
	
	
	

	37
	Сграден мрежов адаптер -2CS тип Q7055A1015 или еквивалент
	1
	бр.
	
	
	

	38
	EBI UPGRADE FOR 5000 PNTS тип EBIUPGR5K или еквивалент
	1
	бр.
	
	
	

	39
	Сървърен хардуер &OS (i7/ 8GB) тип SERVHDW или еквивалент
	1
	бр.
	
	
	

	40
	Стационарен хардуер &OS (i7/ 8gb) тип OSSTHDW или еквивалент
	1
	бр.
	
	
	

	41
	MON устройство за сървър или станция (>21'') тип MONHDW или еквивалент
	1
	бр.
	
	
	

	42
	UPS устройство за сървър или станция (>=800VA) тип UPSHDW или еквивалент
	1
	бр.
	
	
	

	43
	RS терминален сървър (422/485/232) тип RSTRMSRV или еквивалент
	1
	бр.
	
	
	

	44
	RS защита от претоварване тип VSSС или еквивалент
	4
	бр.
	
	
	

	45
	Комуникационен проводник C (Belden or eq) тип CBLCB или еквивалент
	100
	м.л.
	
	
	

	46
	Комуникационен проводник L (Belden or eq) тип CBLLB или еквивалент
	100
	м.л.
	
	
	

	47
	Сигнален проводник (220Vac) тип CBLLV или еквивалент
	100
	м.л.
	
	
	


6.14.1. Количествата резервни части по списъка са прогнозни и не са задължителни за Възложителя в посочения обем и вид. Резервни части, посочени в списъка се доставят при възникнала необходимост. Всички доставяни от нас резервни части ще са съвместими със съоръженията, предмет на настоящата поръчка. Когато е необходима подмяна на дефектирала част, ние ще предоставим частта по цената, която сме оферирали в ценовото си предложение по списъка. Трудът за влагането на новите резервни части е включен в месечната цена за абонаментно техническо обслужване.

6.14.2.  Възложителят може, в рамките на срока на договора, да възлага за доставка и други части, които не са включени в списъка, но са предназначени за съоръженията, предмет на настоящата поръчка. В този случай, когато е необходима резервна част, която не е включена в  посочения по-горе списък, ние ще оферираме цена за нея, както и срок за нейната доставка, а Възложителят от своя страна извършва проучване на пазарните условия, чрез събиране на оферти, проучване в интернет, магазинна мрежа и др. Когато цената и срока на доставка удовлетворяват Възложителя, последният може да ни възложи доставката на новата част или части. Трудът за влагането на новите резервни части е включен в месечната цена за абонаментна поддръжка. 
7. Изпълнявали сме услуги през последните три години за абонаментно техническо обслужване и поддръжка на интегрирани системи за сградна автоматика, базирани на софтуерните приложения, като инсталираните на Терминал 2, които едновременно управляват, контролират и следят статуси на системи и съоръжения за отопление, вентилация, климатизация, ВиК, електрически системи и др., (над 1000 точки) и са инсталирани в сгради и съоръжения втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „д“ от Закона за устройство на територията (ЗУТ, както следва: 
	№
	Предмет на изпълнената услуга и кратко описание
	Стойност/цена (без ДДС) и количество/брой/обем на изпълнената услуга
	Крайна дата на изпълнение на услугата
	Получател на услугата

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	


8. Ръководните служители/експертите и персонала, с които предлагаме да изпълним поръчката, в съответствие с изискванията на възложителя, са:
	№
	Служител/експерт

(трите имена)


	Професионална квалификация 

(направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател, валидност)
	Професионален опит в областта на ……………………. 

(месторабота, период, длъжност, основни функции)

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


9. Срокът на валидност на настоящата оферта е 120 дни от датата на подаване на офертата.
10. При изготвяне на офертата на представлявания от мен участник са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Допълнителни условия по изпълнението на поръчката, предложени от участника:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Дата 




................../................/ ........

Име и фамилия


.............................................

Длъжност 



..............................................

Наименование на участника
..............................................
Подпис 



.............................................. 
                                                                              Приложение № 4 към поканата
ДО

„СОФ Кънект” АД

бул. „Христофор Колумб" № 1 

гр. София 1540

ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След запознаване с поставените от Вас условия за изпълнение на обявената от Вас поръчка за възлагане с предмет „Абонаментно техническо обслужване, поддръжка и доставка на резервни части за системата  за сградна автоматика инсталирана на летище София - Терминал 2”,  ние  ..........................................................................................................................................                 /изписва се името на участника/
с адрес на управление: ................................................................................................................................................................

и ЕИК  ....................................................,

предлагаме да изпълним поръчката при следните финансови условия:

1. Обща годишна цена за абонамент на системите за сградна автоматика, инсталирани на Терминал 2 (показател Ц1) 
........................ (словом .............................................................................................) лева без ДДС 

........................ (словом ...............................................................................................) лева с ДДС                  
        2. Обща месечна цена за абонаментно обслужване и поддръжка на системите за сградна автоматика, инсталирани на Терминал 2 
.......................... (словом: ...............................................................................................) лева без ДДС

.......................... (словом: ...................................................................................................) лева с ДДС

3.  Система за сградна автоматика, изградена и функционираща на Терминал 2
	Вид дейност
	Количество при един бр. проверка
	Честота/ бр. проверки годишно
	Годишно количество подлежащо на проверка

(к. 2 х к. 3)
	Единична цена за единица количество в лева без ДДС
	Годишна цена за годишно количество в лева без ДДС

(к. 5 x к. 4)
	Месечна абонаментна цена за проверка

(к. 6 /12 месеца)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Тест на EBI сървър за обща функционалност
	1
	1/1 месец/12 бр. год.
	12
	
	
	

	Тест на EBI работна станция (ОС) за обща функционалност
	2
	1 /1 месец/12 бр. год.
	24
	
	
	

	Тест на комуникация на EBI сървър с локални контролери тип XL50/500
	33
	1/1 месец/12 бр. год.
	396
	
	
	

	Тест на комуникация на EBI сървър с локални Mod-Bus контролери
	31
	1/1 месец/12 бр. год.
	372
	
	
	

	Тест за достоверност на сигнали към/от контролери XL50/500 от ОС (за контролер)
	33
	1/2 месеца/6 бр. год.
	198
	
	
	

	Тест за достоверност на сигнали към/от Mod-Bus контролери от ОС (за контролер)
	31
	1/2 месеца/6 бр. год.
	186
	
	
	

	Тест за достоверност на сигнали към/от контролери XL50/500 от локален контролер (за точка)
	3989
	1/12 месеца/1 бр. год.
	3989
	
	
	

	Тест за достоверност на сигнали към/от Mod-Bus контролери от локален контролер (за точка)
	474
	1/12 месеца/1 бр. год.
	474
	
	
	

	Тест на функции на регулатори и аварийни блокировки програмирани в локалните контролери от работната станция (за контролер XL50/500)
	33
	1/6 месеца/2 бр. год.
	66
	
	
	

	Тест и донастройка на инсталациите при смяна на сезона (зима/лято)
	1
	1/ 6 месеца/2 бр. год.
	2
	
	
	

	Създаване на резервно копие на EBI сървъра на твърд диск
	1
	1/ 6 месеца/2 бр. год.
	2
	
	
	

	Създаване на резервно копие на EBI станция на твърд диск
	1
	1/ 6 месеца/2 бр. год.
	2
	
	
	

	Мениджмънт на архивна база данни (изтриване на ненужните)
	1
	1/1 месец/12 бр. год.
	12
	
	
	

	Обща цена за aбонаментно техническо обслужване на системата на Терминал 2, в лева без ДДС:
	
	


         Забележки: 
1. Участниците посочват единични цени в лева без ДДС в колона № 5. В колона № 6 се попълва годишна цена  за годишно количество в лева без ДДС, представляваща произведение от стойностите в колони № 4 и 5 за съответните позиции. Участникът попълва колона № 7 като раздели стойността посочена в колона № 6 на 12 за съответните позиции. Получената месечна абонаментна цена в колона 7 се разплаща ежемесечно, съгласно договора за изпълнение на поръчката.
2. Общата годишна цена за aбонаментно техническо обслужване е крайна и включва всички разходи, необходими за цялостно изпълнение на поръчката в съответствие с предварително обявените условия по поддръжка на системите, както и цената на всички дейности, извършени от Изпълнителя, при ремонт на неизправност по някоя от тях. В последния случай се заплаща допълнително само стойността на вложените резервни части.
4.  Цена за резервни части по прогнозни количества за системите за сградна автоматика, инсталирани на летище София (показател Ц2):

	№
	Продукт
	Прогнозно
количество 
	Мярка
	Единична цена

/лева без ДДС/
	Обща цена /лева без ДДС/ 

	 
	 
	
	 
	
	

	1
	Стаен температурен сензор NTC тип T7470A1009 или еквивалент
	3
	бр.
	
	

	2
	Външен температурен сензор NTC20K тип AF20-B54 или еквивалент
	1
	бр.
	
	

	3
	Пресостат за филтър ремък DPS200/ 400 или еквивалент
	4
	бр.
	
	

	4
	Изпълнителен механизъм за ПЖР S10010 или еквивалент
	1
	бр.
	
	

	5
	Термостат зазащиа от замръзване FT6961-18  или еквивалент
	1
	бр.
	
	

	6
	LON CPU XL500 тип XCL5010 или еквивалент
	1
	бр.
	
	

	7
	XL500 приложим модул тип R-XDL505B или еквивалент
	5
	бр.
	
	

	8
	LON CPU XL800 тип CLLIONLC01 или еквивалент
	2
	бр.
	
	

	9
	LON контролер XL50  тип CLPA21LC02 или еквивалент
	2
	бр.
	
	

	10
	XL50 терминал тип XS50 или еквивалент
	2
	бр.
	
	

	11
	XL50  приложим модул тип XD50C-FCL или еквивалент
	2
	бр.
	
	

	12
	XL50  приложим модул тип XD50-FCL или еквивалент
	1
	бр.
	
	

	13
	LON разпределителен модул (8UI) тип XFL521B или еквивалент
	1
	бр.
	
	

	14
	LON разпределителен модул (12 DI) тип XFL523B или еквивалент
	5
	бр.
	
	

	15
	LON разпределителен модул (8AO) тип XFL522B или еквивалент
	2
	бр.
	
	

	16
	LON разпределителен модул (6DO) тип XFL524B или еквивалент
	5
	бр.
	
	

	17
	Терминално гнездо с аналогов модул тип XS521-22 или еквивалент
	1
	бр.
	
	

	18
	Терминално гнездо с бинарен вход тип XS523 или еквивалент 

	
5
	бр.
	
	

	19
	Терминално гнездо с релейни изходи тип XS524-25 или еквивалент
	

	бр.
	
	

	20
	
LON I/F модул за монтаж на DIN шина тип XSL511 или еквивалент 
	
2
	бр.
	
	

	21
	LON разпределителен модул (8UI) тип CLIOL821A или еквивалент
	2
	бр.
	
	

	22
	LON разпределителен модул (12 DI) тип CLIOL822A или еквивалент
	2
	бр.
	
	

	23
	LON разпределителен модул (8AO) тип CLIOL823A или еквивалент
	2
	бр.
	
	

	24
	LON разпределителен модул (6DO) тип CLIOL824A или еквивалент
	2
	бр.
	
	

	25
	LON разпределителен модул(8UI) тип CLIOP821A или еквивалент
	2
	бр.
	
	

	26
	LON разпределителен модул (12 DI) тип CLIOP822A или еквивалент
	2
	бр.
	
	

	27
	LON разпределителен модул (8AO) тип CLIOP823A или еквивалент
	3
	бр.
	
	

	28
	LON разпределителен модул (6DO) тип CLIOP824A или еквивалент
	2
	бр.
	
	

	29
	Терминално гнездо с аналогов модул тип XS821-22 или еквивалент
	2
	бр.
	
	

	30
	
Терминално гнездо с бинарен вход тип XS823 или еквивалент 
	
2
	бр.
	
	

	31
	
Терминално гнездо с релейни изходи тип XS824-25 или еквивалент  
	
2
	бр.
	
	

	32
	
Помощен терминален блок тип XS814 или еквивалент 
	
2
	бр.
	
	

	33
	LON разпределителен модул тип XFC3A06001 или еквивалент
	1
	бр.
	
	

	34
	Трансформатор 220/24 VAC тип CRT6 или еквивалент
	1
	бр.
	
	

	35
	CENTRALINE C-BUS интерфейс тип CLIF2-CBUS1-PC или еквивалент
	1
	бр.
	
	

	36
	Сграден мрежов адаптер -1C тип Q7055A1007 или еквивалент
	1
	бр.
	
	

	37
	Сграден мрежов адаптер -2CS тип Q7055A1015 или еквивалент
	1
	бр.
	
	

	38
	EBI UPGRADE FOR 5000 PNTS тип EBIUPGR5K или еквивалент
	1
	бр.
	
	

	39
	Сървърен хардуер &OS (i7/ 8GB) тип SERVHDW или еквивалент
	1
	бр.
	
	

	40
	Стационарен хардуер &OS (i7/ 8gb) тип OSSTHDW или еквивалент
	1
	бр.
	
	

	41
	MON устройство за сървър или станция (>21'') тип MONHDW или еквивалент
	1
	бр.
	
	

	42
	UPS устройство за сървър или станция (>=800VA) тип UPSHDW или еквивалент
	1
	бр.
	
	

	43
	RS терминален сървър (422/485/232) тип RSTRMSRV или еквивалент
	1
	бр.
	
	

	44
	RS защита от претоварване тип VSSС или еквивалент
	4
	бр.
	
	

	45
	Комуникационен проводник C (Belden or eq) тип CBLCB или еквивалент
	100
	м.л.
	
	

	46
	Комуникационен проводник L (Belden or eq) тип CBLLB или еквивалент
	100
	м.л.
	
	

	47
	Сигнален проводник (220Vac) тип CBLLV или еквивалент
	100
	м.л.
	
	

	
	Обща цена за резервни части по прогнозни количества (показател Ц2) без ДДС 
	
	
	
	


       5. Гаранция за изпълнение на договора:

В случай на приемане на нашето предложение, Ние сме съгласни да представим преди подписване на договора гаранция за неговото изпълнение в размер на  5 (пет) на сто  от  стойността на абонаментното обслужване, в лева, без ДДС. 
	Дата 
	................../................/ ........



	Име и фамилия
	.............................................

	
	

	Длъжност 
	..............................................



	Наименование на участника
	..............................................

	
	

	Подпис
	……………………………..


	
	


Приложение № 5 към поканата 
До

(Възложител)…………………………………

                                                                                  (адрес)……………………………………........

Банкова гаранция №

за изпълнение на договор за поръчка

Ние, ……………………........... (банка) със седалище ….......……………………........ (адрес) сме уведомени, че между Вас, ….....................……………………. (Възложител), като Възложител и фирма ………………………………………………..............., със седалище .....……………………………………………………................................................... (адрес), ЕИК …………………..............…, като Изпълнител, предстои да бъде сключен договор с предмет „Абонаментно техническо обслужване, поддръжка и доставка на резервни части за системата  за сградна автоматика инсталирана на летище София - Терминал 2” на обща стойност ……………………….. (цифром). 

В съответствие с условията по договора Изпълнителят следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за изпълнение на същия за сумата …..............…………. (цифром), (………………………….................................................................................................) (словом), представляваща 5 % от стойността на абонаментното обслужване, без ДДС. 
Във връзка с гореизложеното, ние ………………………………................... (банка) се задължаваме безусловно и неотменяемо, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да Ви заплатим всяка сума максимум до .................…..... (цифром) ............…………………………………… (словом) при получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че фирма …………………………………………………………… не е изпълнила частично или изцяло задълженията си по договора.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от вас подписи са автентични и ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция е валидна до ………………. (дата) и изтича изцяло и автоматично в случай, че до …………. часа на ………….. (дата) искането Ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в ……………………………..… (банка). След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността и само след връщане на оригинала на същата в ……………………………………….. (банка).

Подписи: 
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