









Приложение № 4
О Ф Е Р Т А
за участие в поръчка с предмет
ДОСТАВКА НА АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Обособена позиция № 1 - „Доставка на антиобледенителни продукти за обработка на писта за излитане и кацане (ПИК), пътеки за рулиране /ПР/, перон и други асфалтобетонови и бетонови настилки на летище София“;
1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

            Настоящата оферта е подадена от ………….…………………………....................  …………………………………….....................................................................................................

вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК ......................................., 

със седалище и  адрес на управление .....................................................................………………

ИН по ДДС № BG .................................., банкова сметка ............................................................

чрез ....................................................................................................................................................

                                                /трите имена/

в качеството му на ...........................................................................................................................

                                                  /длъжност/

2. ПРЕДМЕТ
Заявяваме, че желаем да участваме в процедура за възлагане на поръчка с предмет ДОСТАВКА НА АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ за Обособена позиция № 1 - „Доставка на антиобледенителни продукти за обработка на писта за излитане и кацане (ПИК), пътеки за рулиране /ПР/, перон и други асфалтобетонови и бетонови настилки на летище София“.
Приемаме да извършим доставка на антиобледенителни продукти в размер до 100 тона антиобледенителни продукти на гранули и до 100 000 литра антиобледенителна течност, предназначени за обработка на писта за излитане и кацане /ПИК/, пътеки за рулиране /ПР/, перон и други асфалтобетонови и бетонови настилки на летище София в зависимост от възникналата необходимост и осигурено финансиране.

Приемаме да извършим доставка на допълнителни количества антиобледенителни продукти до 100 (сто) тона на гранули, както и 100 000 литра антиобледенителна течност в случай на необходимост, по единична цена за доставка на основното количество по договора.
 3. СРОК за изпълнение на доставките за антиобледенителна течност ....... (.......................) работни дни (но не повече от 15 работни дни) от датата на получаване на всяка отделна заявка от Възложителя.
3.1. СРОК за изпълнение на доставките за антиобледенителни гранули ....... (.......................) работни дни (но не повече от 10 работни дни) от датата на получаване на всяка отделна заявка от Възложителя.

             4. СРОК НА ГОДНОСТ на доставените антиобледенителни продукти – гранули и течност: ……………………месеца (по предложение на участника, но не по-кратък от 12 месеца), считано  от датата на подписан между страните приемо – предавателен протокол, без забележки за доставката. 
5. ВАЛИДНОСТ  НА НАСТОЯЩАТА ОФЕРТА
Считаме се обвързани от задълженията и условията, поети с офертата за  ..................... дни, но не по-малко от 60 (шестдесет) дни, считано от крайния срок за представяне на офертата. Ще удължим срока на валидност на офертата си, в случай че Възложителят поиска удължаване, в хода на процеса по избор на изпълнител, до сключване на договор за частна поръчка. 
6. Предлагаме да изпълним поръчката, както следва:

6.1. За антиобледенителна течност
	ВИД
	производител/СТРАНА
	МАРКА*
	Забележка*

	Антиобледенителна течност
	  
	
	


*Данните с този знак се попълват, ако са налични

	№
	Изискване
	Съответствие
	Предложено от участника

	2.1.
	Характеристики на продукта:
	
	

	2.1.1.
	Физически характеристики
	Течност за антиобледеняване
	

	2.1.2.
	Химически характеристики
	на формиатна основа
	

	2.2. 
	Екологични и токсикологични изисквания:
	
	

	2.2.1.
	ХПК (COD)


	до 0,30 gО2/g
	

	2.2.2.
	БПК5 (BOD5)


	до 0,25 gО2/g
	

	2.2.3.
	LC50 (96 h)


	над 1000 mg/l
	

	2.2.4.
	Биоразграждане

	над 90%
	

	2.2.5.
	Съдържание на азот

	0 mgN2/g
	

	2.3. 
	Други изисквания:
	
	

	2.3.1. 
	Течността за антиобледеняване трябва да отговаря на:
	SАЕ стандарт AMS 1435 или еквивалентен
	

	2.3.2.
	Тестове, доказващи че продуктите отговарят на всички показатели на стандарта за тях:
	Трябва да бъдат проведени от независима лаборатория.
	

	2.3.3. 
	Да бъдат приложени документи за проведени успешни тестове за: 
	2.3.3.1. Корозоустойчивост на цветни и черни метали, подложени на въздействието на продуктите. 

2.3.3.2. Корозоустойчивост на настилките - бетонови и асфалтобетонови.

2.3.3.3. Съвместимост с материали, използвани в самолетостроенето.
	

	2.3.4. 
	Течността не трябва да съдържа урея, етилен или пропилей гликол.
	Да се представят съответните документи
	


7. Предлагаме да изпълним поръчката, както следва:

7.1. За антиобледенителни гранули

	ВИД
	производител/СТРАНА
	МАРКА*
	Забележка*

	Антиобледенителна течност
	  
	
	


*Данните с този знак се попълват, ако са налични

	№
	Изискване
	Съответствие
	Предложено от участника

	2.1.
	Характеристики на продукта:
	
	

	2.1.1.
	Физически характеристики
	Гранулиран, с бял цвят, свободно сипещ се, чист от вредни примеси, третиран срещу втвърдяване
	

	2.1.2.
	Химически характеристики
	на формиатна основа
	

	2.2. 
	Екологични и токсикологични изисквания:
	
	

	2.2.1.
	ХПК (COD)


	до 0,30 gО2/g
	

	2.2.2.
	БПК5 (BOD5)


	до 0,25 gО2/g
	

	2.2.3.
	LC50 (96 h)


	над 1000 mg/l
	

	2.2.4.
	Биоразграждане

	над 90%
	

	2.2.5.
	Съдържание на азот

	0 mgN2/g
	

	2.3. 
	Други изисквания:
	
	

	2.3.1. 
	Антиобледенителните гранули трябва да отговаря на:
	SАЕ стандарт AMS 1431 или еквивалентен
	

	2.3.2.
	Тестове, доказващи че продуктите отговарят на всички показатели на стандарта за тях:
	Трябва да бъдат проведени от независима лаборатория.
	

	2.3.3. 
	Да бъдат приложени документи за проведени успешни тестове за: 
	2.3.3.1. Корозоустойчивост на цветни и черни метали, подложени на въздействието на продуктите. 

2.3.3.2. Корозоустойчивост на настилките - бетонови и асфалтобетонови.

2.3.3.3. Съвместимост с материали, използвани в самолетостроенето.
	


8. Приемаме да изпълним всички изисквания по отношение на антиобледенителните продукти /течност и гранули/, предназначени за обработка на писта за излитане и кацане (ПИК), пътеки за рулиране /ПР/, перон и други асфалтобетонови и бетонови настилки на летище София“, описани в Техническото задание – Приложение №1 точно и без отклонения.
Правно обвързващ подпис: 

Подпис на упълномощеното лице:

Длъжност: 

Наименование на участника:

Дата:

Име и фамилия:
