









Приложение № 5
О Ф Е Р Т А
за участие в поръчка с предмет
ДОСТАВКА НА АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Обособена позиция № 2 - „Доставки на антиобледенителна течност, предназначена за обработка на въздухоплавателни средства, извършвани за срок от 12 месеца“
1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

            Настоящата оферта е подадена от ………….…………………………....................  …………………………………….....................................................................................................

вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК ......................................., 

със седалище и  адрес на управление .....................................................................………………

ИН по ДДС № BG .................................., банкова сметка ............................................................

чрез ....................................................................................................................................................

                                                /трите имена/

в качеството му на ...........................................................................................................................

                                                  /длъжност/

2. ПРЕДМЕТ
Заявяваме, че желаем да участваме в процедура за възлагане на поръчка с предмет ДОСТАВКА НА АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Обособена позиция № 2 - „Доставки на антиобледенителна течност, предназначена за обработка на въздухоплавателни средства, извършвани за срок от 12 месеца“
Приемаме да извършим доставка на антиобледенителна течност с минимално количество 20 тона и максимално количество до 250 тона в зависимост от възникналата необходимост и осигурено финансиране и се съгласяваме да предоставим при необходимост по-голямо количество от прогнозното /от 250 тона/. 
 3. СРОК за изпълнение на отделните доставки ....... (.......................) работни дни (но не повече от 10 работни дни) от датата на получаване на всяка отделна заявка от Възложителя.
             4. СРОК НА ГОДНОСТ на доставената антиобледенителна течност: ……………………месеца (по предложение на участника, но не по-кратък от 24 месеца), считано  от датата на подписан между страните приемо – предавателен протокол, без забележки за доставката. 
5. ВАЛИДНОСТ  НА НАСТОЯЩАТА ОФЕРТА
Считаме се обвързани от задълженията и условията, поети с офертата за  ..................... дни, но не по-малко от 60 (шестдесет) дни, считано от крайния срок за представяне на офертата. Ще удължим срока на валидност на офертата си, в случай че Възложителят поиска удължаване, в хода на процеса по избор на изпълнител, до сключване на договор за частна поръчка. 
6. Предлагаме да изпълним поръчката, както следва:

6.1.

	ВИД
	производител/СТРАНА
	МАРКА*
	Забележка*

	Антиобледенителна течност
	  
	
	


*Данните с този знак се попълват, ако са налични

6.2.

	№
	Показател
	Норми
	Предложено от участника

	3.1.
	Външен вид
	Вискозна оцветена течност със слабодоловим мириз
	

	3.2
	Относително тегло, 20ºС
	1,038 ± 0,020 g/cm3
	

	3.3
	pH на продукта
	7,0 ±0,6
	

	3.4
	Динамичен вискозитет, 20 ºС; 0.3rpm, mPa.s
	В съответствие с техническите данни за предлагания продукт, класифициран по SAE AMS 1428 
	

	3.5
	Рефракционен индекс, 20ºС
	В съответствие с техническите данни за предлагания продукт, класифициран по SAE AMS 1428
	

	3.6
	Температура на замръзване:
	
	

	
	3.6.1. за концентрат
	В съответствие с техническите данни за предлагания продукт, класифициран по SAE AMS 1428
	

	
	3.6.2. за разтвор с вода в съотношение 1:1
	В съответствие с техническите данни за предлагания продукт, класифициран по SAE AMS 1428
	

	3.7
	Съдържание на вода
	Около 50%
	

	3.8
	Пламна точка
	В съответствие с спецификацията на производителя
	

	3.9
	Температура на самозапалване
	В съответствие с спецификацията на производителя
	

	3.10
	Температура на кипене
	В съответствие с спецификацията на производителя
	

	3.11
	Време на издръжливост във водна струя
	минимум: 30 min
	

	3.12
	Разтворимост във вода при 20ºС
	разтворим
	

	3.13
	Стабилност на течността:
	
	

	
	3.13.1. термична стабилност (чиста течност 700C)/30 дни
	3.13.1.1.  Промяна на вискозитета – не повече от +9 %
	

	
	
	3.13.1.2.  Промяна на pH не повече от  ± 0,2
	

	
	
	3.13.1.3.  Да не се наблюдава разлагане или утаяване.
	

	
	3.13.2. стабилност при излагане на сух въздух
	В съответствие с спецификацията на производителя
	

	
	3.13.3. термична стабилност на тънкия филм
	Съгласно стандартите
	

	
	3.13.4. стабилност при съхранение
	Две години при съхранение в запечатана опаковка
	

	
	3.13.5. стабилност към твърда вода (концентрат: вода 50/50,  95ºС/30 дни)
	3.13.5.1.  Промяна на pH не повече от ± 0,2

3.13.5.2.  Да не се наблюдава разлагане или утаяване.
	

	
	3.13.6. аеродинамична стабилност
	В съответствие с техническите данни за предлагания продукт, класифициран по SAE AMS 1428
	

	3.14
	Осигуряване предотвратяване образуване на лед
	В съответствие с техническите данни за предлагания продукт, класифициран по SAE AMS 1428
	

	
	3.14.1. концентрат
	В съответствие с техническите данни за предлагания продукт, класифициран по SAE AMS 1428
	

	
	3.14.2. при разреждане  75:25
	В съответствие с техническите данни за предлагания продукт, класифициран по SAE AMS 1428
	

	
	3.14.3. при разреждане  50:50
	В съответствие с техническите данни за предлагания продукт, класифициран по SAE AMS 1428
	

	3.15
	Корозионен ефект върху материалите на самолета:
	В съответствие с техническите данни за предлагания продукт, класифициран по SAE AMS 1428
	

	
	3.15.1. върху алуминиеви сплави
	В съответствие с техническите данни за предлагания продукт, класифициран по SAE AMS 1428
	

	
	3.15.2. върху магнезиеви сплави
	В съответствие с техническите данни за предлагания продукт, класифициран по SAE AMS 1428
	

	
	3.15.3. върху титанови сплави
	В съответствие с техническите данни за предлагания продукт, класифициран по SAE AMS 1428
	

	
	3.15.4. върху въглеродна стомана
	В съответствие с техническите данни за предлагания продукт, класифициран по SAE AMS 1428
	

	3.16
	Ефект върху пластмаси

3.16.1. прозрачни пластмаси

3.16.2. боядисана повърхност

3.16.3. небоядисана повърхност
	Да няма обезцветяване, образуване на мехури на филма на боята и намаляване твърдостта на повърхността


	

	3.17.
	Токсикологична информация
	В съответствие с спецификацията на производителя
	

	
	3.17.1.Да има ниска орална токсичност:
	В съответствие с спецификацията на производителя
	

	
	3.17.2. Токсичност за  Дафнии:
	В съответствие с спецификацията на производителя
	

	3.18.
	Екологична информация:
	В съответствие с спецификацията на производителя
	

	
	3.18.1.Биоразпадаемост:
	В съответствие с спецификацията на производителя
	

	
	3.18.2. Химическа нужда от кислород:
	В съответствие с спецификацията на производителя
	

	
	3.18.3.Биохимическа нужда от кислород:
	В съответствие с спецификацията на производителя
	


7. Приемаме да изпълним всички изисквания по отношение на антиобледенителната течност, предназначена за обработка на въздухоплавателни средства описани в Техническото задание – Приложение №2 точно и без отклонения.
Правно обвързващ подпис: 

Подпис на упълномощеното лице:

Длъжност: 

Наименование на участника:

Дата:

Име и фамилия:
