Приложение № 3  към поканата
ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА
за участие в поръчка с предмет:
„Доставка на въздушни филтри (касетъчни, джобни и карбонови) за климатични камери на Терминал 1, Терминал 2 към летище София“ 
	[bookmark: OLE_LINK1]Наименование на участника:
	

	Правно-организационна форма на участника:
	   (търговското дружество или обединения или друга правна форма)

	Седалище по регистрация:
	

	Булстат/ ЕИК:
	

	Точен адрес за кореспонденция:
	
(държава, град, пощенски код, улица, №)

	Телефонен номер:
	

	Факс номер:
	

	Електронен адрес:
	

	Лице за контакти:
	

	Банка, BIC и IBAN на сметката
	



Декларираме, че сме запознати и сме съгласни с всички условия на възложителя по поръчката и в случай, че нашата оферта бъде приета и ние бъдем определени за изпълнител, поемаме ангажимента да изпълняваме договора, съгласно условията на възложителя за участие и нормативната уредба в Република България, регламентираща дейността.

1. Предлагаме да изпълним поръчката със следните въздушни филтри:

	        Изискано от Възложителя
	Предложение на участника

	№
	Наименование
	Брой
	Наименование/Описание
	Брой/Мярка
	Производител

	1
	Филтър G3, габаритен размер 592х592х48 мм, ширина на рамката – 48 мм
	180 
	
	 
	 

	2
	Филтър G3, габаритен размер 287х592х48 мм, ширина на рамката – 48 мм
	130 
	
	 
	 

	3
	Филтър G3, габаритен размер 587х592х98 мм, ширина на рамката – 98 мм
	46
	
	 
	 

	4
	Филтър G3, габаритен размер 630х575х75 мм, ширина на рамката – 75 мм
	40 
	
	 
	 

	5
	Филтър G3, габаритен размер 940х575х75 мм, ширина на рамката – 75 мм
	40 
	
	 
	 

	6
	Филтър EU7/F7, габаритен размер 592х592х20х500 мм – 8 джоба,
	90 
	
	 
	 

	7
	Филтър EU7/F7, габаритен размер 490х592х20х500 мм – 6 джоба 
	80
	
	 
	 

	8
	Филтър EU7/F7, габаритен размер 287х592х20х500 мм – 4 джоба
	100 
	
	 
	 

	9
	Филтър EU7/F7, габаритен размер 592х592х20х635 мм – 8 джоба 
	1150 
	
	 
	 

	10
	Филтър EU7/F7, габаритен размер 287х592х20х635 мм – 4 джоба
	640 
	
	 
	 

	11
	Филтър EU5/F5, габаритен размер 592х592х20х508 мм – 6 джоба
	1380 
	
	 
	 

	12
	Филтър EU5/F5, габаритен размер 287х592х20х508 мм – 3 джоба
	800 
	
	 
	 

	13
	Филтър G3, габаритен размер 1270х213х19 мм, ширина на рамката – 19 мм
	10 
	
	 
	 

	14
	Филтър G3, габаритен размер 1470х213х19 мм, ширина на рамката – 19 мм
	10 
	
	 
	 

	15
	Карбонови филтъри
	4194 
	
	
	



Забележка: Посочените количества /за целите на класирането/ са прогнозни, изчислени на база текущо потребление. Възложителят няма задължение да заяви и закупи всички количества от посочените филтри. 

4.  Съгласни сме да извършим всяка поръчка на Възложителя в количеството, което Възложителя е уточнил в посочената от него заявка, като при доставката им ще бъдат придружени от документи и инструкции за съхранение, и употреба на български език. 

 5. Декларираме, че при доставката, въздушните филтри (касетъчни, джобни и карбонови) ще бъдат придружени от следните документи, както следва:

5.1. При доставка на прахови (касетъчни и джобни) филтри:
а) сертификат / декларация за съответствие на всички филтри обект на  техническото задание, от които е видно, че отговарят на БДС EN 779 или еквивалент;
б) декларация за произход;
в) инструкции за употреба, съхранение и др. съпровождащи документи  представени  на български език.
5.2. При доставка на карбонови филтри:
а) Декларация за произход:
б) Декларация относно абсорбционната способност на карбоновата маса във филтърния елемент, че е предназначена да поема аерозоли и миризми от изгоряло самолетно гориво, придружена с документи от производителят й, от които е ясно видно, че карбоновата маса е клас „К43-3” на гранули с диаметър 4мм, активираща способност минимум 60% и повърхност мин. 930 м²/гр. 
в) Инструкции за употреба, съхранение и др. съпровождащи документи, а ако филтрите са внос, цитираните документи ще са представени и на български език;
           6. Доставяните от Нас въздушни филтри (касетъчни, джобни и карбонови) ще бъдат нови, нерециклирани, неизползвани до датата на доставката. 
7. Съгласни сме, срокът за подмяна на филтрите неприети от Възложителя поради констатирани отклонения да е не по-голям от 5 календарни дни, за което се подписва констативен протокол, в който се описват констатираните отклонения.
8. Приемаме срокът за изпълнение на всяка доставка да е до .............................. календарни дни (по предложение на участника, но не повече от 20  календарни дни), считано от датата на заявката от страна на Възложителя.
9. При така предложените от Нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката в описания вид и обхват.
10. Като неразделна част от настоящото техническо предложение, прилагаме мостри от следните видове филтри:
А) прахови-касетъчни и джобни:
- филтър-касетъчен- G 3 с габаритен размер 592х592х48 мм–1 брой;
- филтър-8 джоба- EU 7/ F7 с габаритен размер 592х592х500 мм–1 брой;
- филтър-6 джоба- EU 5/ F5 с габаритен размер 592х592х508 мм–1 брой;
Б) карбонов филтър–1 брой:
Филтър с метална гилза с обща дължина 457 мм и диаметър 140 мм с байонетно захващане за съществуващи метални рамки в климатичните камери.
           11. Ще доставяме окомплектованите по видове филтри в склада на Възложителя, находящ се на посочения негов адрес на управление в гр. София, Аерогара София – в охраняваната зона, както следва:
· по позиции с №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,13 и 14 от т.5 (Технически изисквания към филтрите) - в склада на Възложителя на Терминал 1; 
· по позиции с №№ 9,10,11 и 12 от т. 5 и карбоновите филтри - в склада на Възложителя на Терминал 2 на летище София; 

12. Изпълнявали сме доставки през последните три години на въздушни филтри, с посочените в техническото задание класове на чистота, както следва:
	№
	Предмет на изпълнената доставка и кратко описание
	Стойност/цена (без ДДС) и количество/брой/обем на изпълнената доставка
	Крайна дата на изпълнение на доставката
	Получател на доставката

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	





13. Срокът на валидност на настоящата оферта е 60 календарни дни, считано от деня, следващ крайния срок за получаване на офертата.

         14. Декларираме, че ще ползваме/ няма да ползваме подизпълнители (невярното се зачертава) при изпълнение на поръчката.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Забелжка:  Ако участникът ще ползва подизпълнители е необходимо да посочи подизпълнителите, дела на работата, която ще бъде извършвана от тях, както и доказателства, че подизпълнителят разполага с необходимите специалисти за изпълнение на поръчката. 

Допълнителни условия по изпълнението на поръчката, предложени от участника:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Дата 					................../................/ ........

Име и фамилия			.............................................
	
Длъжност 				..............................................

Наименование на участника	..............................................

Подпис 				.............................................. 




